# Технічні дані

Акумуляторний перфоратор |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 611 J23 1..‎
Номінальна напруга | V= | 18
Номінальна кількість обертів
Обертання праворуч | об/хв | 0−980
Обертання ліворуч | об/хв | 0−980
Число ударівA) | уд./хв | 0−4350
Патрон |  | SDS plus Циліндрична неробоча частина Шестигранний хвостовик
Область затискання свердлильного патрона циліндричних валів | мм | 6–10
Макс. Ø свердла
БетонB) | мм | 24
Сталь | мм | 13
Дерево | мм | 30
ВагаC) | кг | 3,6–4,5
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїD) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ≥ 4,0 A·год ProCORE18V... 8,0 A·год/12,0 A·год
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Передача даних
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Максимальна дальність сигналу | м | 30F)
Використовуваний частотний діапазон | МГц | 2400–2483,5
Вихідна потужність | мВт | < 1
Живлення модуля Bluetooth® Low Energy
Мініатюрний елемент живлення |  | Літієва акумуляторна батарея 3 В, CR 2450
Термін служби мініатюрного елемента живлення прибл. | Років | 5

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Оптимальна потужність при діаметрі свердління 6−14 мм

C)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

D)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

E)

  Мобільні термінали повинні бути сумісні з пристроями Bluetooth® з низьким енергоспоживанням (версія 4.2) і повинні підтримувати стандарт Generic Access Profile (GAP).

F)

  Дальність сигналу може значно відрізнятися в залежності від зовнішніх умов, включаючи використовувані приймачі. Всередині закритих приміщень і крізь металеві перешкоди (напр., стіни, полиці, чохли тощо) дальність проходження сигналу Bluetooth® може значно скорочуватись.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.