# ข้อมูลทางเทคนิค

สว่านเจาะกระแทกไร้สาย |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 611 J23 1..‎
แรงดันไฟพิกัด | V= | 18
ความเร็วรอบพิกัด
การหมุนทางขวา | นาที–1 | 0–980
การหมุนทางซ้าย | นาที–1 | 0–980
อัตราการกระแทกA) | นาที–1 | 0–4350
ด้ามจับเครื่องมือ |  | SDS plus ก้านกลม ก้านหกเหลี่ยม
ช่วงแคลมป์จับดอกสว่าน ด้ามทรงกระบอก | มม. | 6–10
Ø สูงสุดในการเจาะ
คอนกรีตB) | มม. | 24
เหล็กกล้า | มม. | 13
ไม้ | มม. | 30
น้ำหนักC) | กก. | 3.6–4.5
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานD)และเมื่อจัดเก็บ | °C | −20 ... +50
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำ |  | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah ProCORE18V... 8.0 Ah/12.0 Ah
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
การถ่ายโอนข้อมูล
Bluetooth® |  | Bluetooth®4.2 (Low Energy)E)
ช่วงสัญญาณสูงสุด | ม. | 30F)
ย่านความถี่ที่ใช้ | เมกะเฮิรตซ์ | 2400–2483.5
กำลังไฟเอาต์พุต | มิลลิวัตต์ | < 1
การจ่ายพลังงาน Bluetooth® Low Energy Module
ถ่านกระดุม |  | แบตเตอรี่ลิเธียม 3 V, CR 2450
อายุการใช้งานของเซลล์ปุ่มโดยประมาณ | ปี | 5

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 12.0Ah

B)

  ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางสว่าน 6−14 มม.

C)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

D)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

E)

  อุปกรณ์เคลื่อนที่ปลายทางต้องเข้ากันได้กับอุปกรณ์ Bluetooth®-Low-Energy (รุ่น 4.2) และรองรับ Generic Access Profile (GAP)

F)

  ช่วงสัญญาณอาจแตกต่างกันมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายนอก รวมทั้งอุปกรณ์รับสัญญาณที่ใช้ ภายในพื้นที่ปิดและเมื่อมีตัวกั้นที่เป็นโลหะ (ต. ย. เช่น ผนัง ชั้นวางของ กระเป๋าเดินทาง ฯลฯ) ช่วงสัญญาณ Bluetooth® อาจลดลงอย่างชัดเจน

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac