# Tehnički podaci

Akumulatorski bušaći čekić |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 611 J23 1..‎
Nazivni napon | V= | 18
Nazivni broj okretaja
Rotacija udesno | min–1 | 0−980
Rotacija ulijevo | min–1 | 0−980
Broj udaracaA) | min–1 | 0−4350
Prihvat alata |  | SDS plus Cilindrični Šesterokutni
Stezno područje stezne glave, cilindrične drške | mm | 6–10
Maks. promjer bušenja
BetonB) | mm | 24
Čelik | mm | 13
Drvo | mm | 30
TežinaC) | kg | 3,6–4,5
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduD) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Prijenos podataka
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Maksimalni domet signala | m | 30F)
Korišteno frekvencijsko područje | MHz | 2400–2483,5
Izlazna snaga | mW | < 1
Napajanje modula Bluetooth® Low Energy Module
Dugmasta baterija |  | 3 V litijska baterija, CR 2450
Vijek trajanja dugmaste baterije cca. | Godine | 5

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  optimalna snaga s promjerom bušenja 6−14 mm

C)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

D)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

E)

  Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni s Bluetooth® Low Energy uređajima (verzija 4.2) i podržavati Generic Access Profile (GAP).

F)

  Domet može jako varirati ovisno o vanjskim uvjetima, uključujući onaj korištenog prijamnika. U zatvorenim prostorijama i zbog metalnih prepreka (npr. zidovi, police, kovčeg itd.) domet Bluetooth® može biti znatno manji.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.