# Tehnični podatki

Akumulatorsko vrtalno kladivo |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 611 J23 1..‎
Nazivna napetost | V= | 18
Nazivno število vrtljajev
Vrtenje v desno | min–1 | 0−980
Vrtenje v levo | min–1 | 0−980
Število udarcevA) | min–1 | 0−4350
Vpenjalni sistem |  | SDS plus Okroglo steblo Šestrob
Vpenjalno območje vpenjalne glave za okrogla stebla | mm | 6–10
Najv. premer vrtanja
BetonB) | mm | 24
Jeklo | mm | 13
Les | mm | 30
TežaC) | kg | 3,6–4,5
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemD) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Prenos podatkov
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Največji doseg signala | m | 30F)
Uporabno frekvenčno območje | MHz | 2400–2483,5
Izhodna moč | mW | < 1
Napajanje modula Bluetooth® Low Energy
Gumbna baterija |  | 3 V-litijeva baterija, CR 2450
Življenjska doba gumbne baterije, pribl. | V letih | 5

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Optimalna zmogljivost s premerom vrtanja 6−14 mm

C)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

D)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

E)

  Prenosne naprave morajo biti združljive z orodji z modulom Bluetooth® Low Energy (različica 4.2) in podpirati Generic Access Profile (GAP).

F)

  Doseg signala lahko glede na zunanje dejavnike, vključno z uporabljenim sprejemnikom, močno niha. V zaprtih prostorih in zaradi kovinskih ovir (npr. stene, police, kovčki itn.) je lahko doseg signala Bluetooth® občutno manjši.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.