# Interfaccia di comando (vedere fig. F)

L’interfaccia di comando (16) viene utilizzata per selezionare la modalità operativa e per indicare lo stato dell’elettroutensile.

## Indicatori di stato

Indicatore livello di carica della batteria (interfaccia di comando) (19) | Significato/Causa | Soluzione
--- | --- | ---
Verde (da 2 a 5 tratti) | Batteria carica | –
Giallo (1 tratto) | Batteria quasi scarica | Sostituire o ricaricare la batteria a breve
Rosso (1 tratto) | Batteria scarica | Sostituire o ricaricare la batteria

Indicatore di temperatura (24) | Significato/causa | Soluzione
--- | --- | ---
Giallo | La temperatura d'esercizio della batteria o dell'elettroutensile è chiaramente aumentata, le prestazioni sono ridotte | Lasciare raffreddare l'elettroutensile o sostituire la batteria surriscaldata
Rosso | La temperatura d'esercizio della batteria o dell'elettroutensile è stata superata, l'elettroutensile viene disattivato ai fini di protezione | Lasciare raffreddare l'elettroutensile o sostituire la batteria surriscaldata

Indicatore di stato elettroutensile (18) | Significato/causa | Soluzione
--- | --- | ---
Verde | Stato OK | –
Giallo | È stata raggiunta una temperatura critica, oppure la batteria è quasi scarica | Lasciar raffreddare l’elettroutensile, oppure sostituire/ricaricare la batteria
Rosso | L’elettroutensile è surriscaldato, oppure la batteria è scarica | Lasciar raffreddare l’elettroutensile, oppure sostituire/ricaricare la batteria
Rosso | Interruttore di arresto rotazione/percussione azionato durante il funzionamento | Spegnere e riaccendere l’elettroutensile
Motore bloccato, batteria troppo debole | Ricaricare la batteria, oppure utilizzare un tipo di batteria consigliato
Errore generale | Spegnere e riaccendere l’elettroutensile, oppure rimuovere la batteria e reinserirla Se l’errore persiste: Inviare l’elettroutensile al Servizio Clienti post-vendita
Luce rossa lampeggiante In combinazione con indicatore di disattivazione rapida (20) | Si è attivata la disattivazione rapida | Spegnere e riaccendere l’elettroutensile
Luce blu lampeggiante | L’elettroutensile è collegato al dispositivo mobile tramite Bluetooth® oppure le impostazioni sono in corso di trasferimento | –

Indicatore di stato smartphone (22) | Significato/causa | Soluzione
--- | --- | ---
Bianco | Sono disponibili informazioni importanti (ad esempio avviso temperatura) | Leggere il messaggio sullo smartphone

## Selezione della modalità operativa

Premere una o più volte il tasto (21) di selezione modalità operativa finché non si accende la spia della modalità operativa desiderata.

Avvertenza: nella modalità operativa Favorite le funzioni vengono configurate tramite l’app per smartphone, nella modalità Auto le funzioni sono preimpostate.

Indicatore di modalità operativa (23) | Funzioni
--- | ---
Acceso | In modalità operativa Auto l’elettroutensile raggiunge la massima potenza. 100% del numero di giri massimo Disattivazione rapida (KickBack Control)
Acceso | In modalità operativa Favorite è possibile configurare l’elettroutensile in modo personalizzato tramite l’app per smartphone. Numero di giri configurabile in diversi livelli in funzione delle diverse applicazioni: numero di giri basso/medio/alto (100% della velocità massima)