# Caractéristiques ‌techniques

Perforateur sans-fil |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 611 J23 1..‎
Tension nominale | V= | 18
Régime nominal
Rotation droite | tr/min | 0–980
Rotation gauche | tr/min | 0–980
Fréquence de frappeA) | min-1 | 0–4 350
Porte-outil |  | SDS plus Cylindrique Six pans
Plage de serrage du mandrin (pour forets à queue cylindrique) | mm | 6–10
Ø de perçage maxi
BétonB) | mm | 24
Acier | mm | 13
Bois | mm | 30
PoidsC) | kg | 3,6–4,5
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationD) et pour le stockage | °C | −20 ... +50
Batteries recommandées |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Transmission de données
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Portée maximale du signal | m | 30F)
Plage de fréquences utilisée | MHz | 2 400–2 483,5
Puissance de sortie | mW | < 1
Alimentation en énergie du module Bluetooth® Low Energy
Pile bouton |  | Pile au lithium de 3 V, CR 2450
Durée de vie approx. de la pile bouton | Années | 5

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Performances optimales pour diamètres de perçage 6−14 mm

C)

  Dépend de l’accu utilisé

D)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

E)

  Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent être compatibles avec la technologie Bluetooth® Low Energy (version 4.2) et prendre en charge le profil GAP (Generic Access Profile).

F)

  La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une pièce fermée et à travers des barrières métalliques (par exemple cloisons murales, étagères, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement réduite.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.