# Кориснички интерфејс (види слика F)

Корисничкиот интерфејс (16) за избирање на режим на работење, како и за прикажување на состојбата на електричниот алат.

## Прикази за состојба

Приказ за наполнетост на батеријата (Кориснички интерфејс) (19) | Значење/Причина | Решение
--- | --- | ---
Зелено (2 до 5 греди) | Батеријата е полна | –
Жолто (1 греда) | Батеријата е речиси празна | Наскоро заменете ја одн. наполнете ја батеријата
Црвено (1 греда) | Батеријата е празна | Заменете ја одн. наполнете ја батеријата

Приказ за температура (24) | Значење/причина | Решение
--- | --- | ---
Жолто | Работната температура на батеријата или на електричниот алат е значително зголемена, јачината се намалува | Оставете го електричниот алат да се олади или заменете ја прегреаната батерија
Црвено | Работната температура на батеријата или на електричниот алат е надмината, електричниот алат се исклучува за заштита | Оставете го електричниот алат да се олади или заменете ја прегреаната батерија

Приказ за статусот на електричниот алат (18) | Значење/причина | Решение
--- | --- | ---
Зелено | Статус OK | –
Жолто | Достигната е критичната температура или батеријата е речиси празна | Оставете да се олади електричниот алат или заменете ја одн. наполнете ја батеријата
Црвено | Електричниот алат е прегреан или батеријата е празна | Оставете да се олади електричниот алат или заменете ја одн. наполнете ја батеријата
Црвено | Прекинувачот за запирање на удари/вртежи за време на работењето е притиснат | Исклучете го и повторно вклучете го електричниот алат
Моторот е блокиран, батеријата е преслаба | Полнење на батеријата или користење на препорачаниот тип на батерија
Општи грешки | Исклучете го и повторно вклучете го електричниот алат или извадете ја батеријата и повторно ставете ја Постоечката грешка продолжува: Испратете ја електричната алатка до сервисната служба
Трепка црвено Во комбинација со приказот за брзо исклучување (20) | Брзото исклучување е активирано | Исклучете го и повторно вклучете го електричниот алат
Трепка сино | Електричниот алат е поврзан преку Bluetooth® со мобилен уред или поставките се пренесуваат | –

Приказ Статус на паметниот телефон (22) | Значење/причина | Решение
--- | --- | ---
Бела | Достапни се важни информации (на пр предупредување за температурата) | Прочитајте го извештајот на паметниот телефон

## Изберете режим на работење

Притиснете го копчето (21) за избирање на режимот за работење, додека не светне посакуваниот режим за работење.

Напомена: во режимот на работење Favorite ќе се конфигурираат функциите на апликацијата на паметниот телефон, во режимот на работење Auto функциите се претходно поставени.

Приказ режим на работење (23) | Функции
--- | ---
Свети | Во режимот на работење Auto електричниот алат ја достигнува максималната моќност. 100 % од максималниот број на вртежи Брзо исклучување (KickBack Control)
Свети | Во режим на работење Favorite електричниот алат може да се конфигурира поединечно преку апликација за паметни телефони. Бројот на вртежи за различни апликации може да се конфигурира во неколку нивоа: ниско/средно/високо (100 % од максималниот број на вртежи)