# Tehnički podaci

Akumulatorska bušilica čekić |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 611 J23 1..‎
Nominalni napon | V= | 18
Nominalni broj obrtaja
Desni smer | min-1 | 0−980
Levi smer | min-1 | 0−980
Broj udaraA) | min-1 | 0−4350
Prihvat za alat |  | SDS plus Cilindrični Šestougaoni rukavac
Opseg stezanja stezne glave cilindrične osovine | mm | 6–10
Maks. Ø bušenja
BetonB) | mm | 24
Čelik | mm | 13
Drvo | mm | 30
TežinaC) | kg | 3,6–4,5
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduD) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Prenos podataka
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Maksimalni domet signala | m | 30F)
Korišćeni opseg frekvencije | MHz | 2400–2483,5
Izlazna snaga | mW | < 1
Snabdevanje energijom Bluetooth® Low Energy modul
Dugmasta baterija |  | Litijumska baterija od 3 V, CR 2450
Radni vek dugmaste baterije otprilike | Godine | 5

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  optimalan učinak sa prečnikom bušenja 6−14 mm

C)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

D)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

E)

  Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth®-Low-Energy uređajima (verzija 4.2) i moraju podržavati Generic Access Profile (GAP, Profil za generički pristup).

F)

  Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) opseg dopiranja Bluetooth® signala može biti znatno manji.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.