# Driftstart

##

Med slag-/vridstoppsbrytaren (8) väljer du driftstyp för elverktyget.

- För att byta driftläge, tryck på upplåsningsknappen (7) och vrid slag-/vridstoppsbrytaren (8) till önskad position tills den klickar fast hörbart.

Observera: ändra endast driftstyp när elverktyget är avstängt! I annat fall kan elverktyget skadas.

Position för hammarborrning i betong eller sten

Läge för borrning utan slag i trä, metall, keramik och plast samt för skruvdragning

Position Vario-Lock för justering av mejselposition
I denna position snäpper slag-/vridstoppbrytaren (8) inte fast.

Position för mejsling

##

Med riktningsomkopplaren (9) kan elverktygets rotationsriktning ändras. Vid nedtryckt på-/av-strömbrytare (10) kan omkoppling inte ske.

- Aktivera rotationsriktningsomkopplaren (9) endast när elverktyget står stilla.

Ställ alltid in rotationsriktningen till högergång vid hammarborrning, borrning och mejsling.

- Högergång: För att borra och skruva in skruvar skjuter du rotationsriktningsomkopplaren (9) till vänster ända till anslaget.
- Vänstergång: För lossning och urdragning av skruvar och muttrar, tryck riktningsomkopplaren (9) åt höger mot stopp.

##

- För inkoppling av elverktyget, tryck på strömbrytaren (10).

Arbetsljuset (13) lyser vid lätt eller helt intryckt på-/av-strömbrytare (10) och gör det möjligt att belysa arbetsområdet vid ogynnsamma ljusförhållanden.

- För urkoppling av elverktyget släpper du strömbrytaren (10).

Vid låga temperaturer når elverktyget full hammarkapacitet/slagkapacitet först efter en viss tid.

##

Varvtalet/slagtalet på inkopplat elverktyg kan justeras steglöst genom att mer eller mindre trycka ned på-/av-strömbrytaren (10).

Ett lätt tryck på på-/av-strömbrytaren (10) ger ett lågt varvtal. Med tilltagande tryck ökar varvtalet/slagtalet.

Du kan också välja varvtal i användargränssnittet resp. med smartphone-app.

##

Du kan arretera mejseln i 40 olika lägen. Därigenom kan du uppnå den optimala arbetspositionen.

- Sätt in mejseln i verktygsfästet.
- Vrid slag-/vridstoppbrytaren (8) till position ”Vario-Lock”.
- Vrid insatsverktyget i önskad mejselställning.
- Vrid slag-/vridstoppsbrytaren (8) till position ”Mejsling”. Verktygshållaren är därmed låst.
- Ställ in rotationsriktningen på högergång vid mejsling.