# Включение электроинструмента

##

При помощи выключателя удара/останова вращения (8) выбирается режим работы электроинструмента.

- Для изменения режима работы нажмите кнопку разблокировки (7) и поверните выключатель удара/останова вращения (8) в требуемое положение так, чтобы он отчетливо вошел в зацепление.

Указание: Меняйте режим работы только при выключенном электроинструменте! В противном случае электроинстру‌мент может быть поврежден.

Положение для перфорации в бетоне или камне

Положение для сверления в древесине, металле, керамике и пластмассе, а также для закручивания/выкручивания винтов

Положение Vario-Lock для изменения положения зубила
В этом положении выключатель удара/останова вращения (8) не входит в зацепление.

Положение для долбления

##

Переключателем направления вращения (9) можно изменять направление вращения электроинструмента. При нажатом выключателе (10) это, однако, невозможно.

- Приводите в действие переключатель направления вращения (9) только при остановленном электроинструменте.

Для ударного сверления и для долбления всегда устанавливайте правое направление вращения.

- Правое вращение: Для сверления и завинчивания шурупов передвиньте переключатель направления вращения (9) до упора влево.
- Левое вращение: Для ослабления и выворачивания винтов/шурупов и отвинчивания гаек передвиньте переключатель направления вращения (9) до упора вправо.

##

- Чтобы включить электроинструмент, нажмите на выключатель (10).

Подсветка (13) загорается при частичном или полном нажатии на выключатель (10) и позволяет освещать рабочую зону при недостаточном общем освещении.

- Чтобы выключить, отпустите выключатель (10).

При низких температурах электроинструмент достигает мощность долбления/удара только через некоторое время.

##

Число оборотов/ударов включенного электроинструмента можно плавно регулировать, изменяя для этого усилие нажатия на выключатель (10).

При слабом нажатии на выключатель (10) электроинструмент работает с низким числом оборотов/ударов. С увеличением силы нажатия число оборотов и ударов увеличивается.

Число оборотов также можно регулировать при помощи пользовательского интерфейса или приложения на смартфоне.

##

Зубило можно зафиксировать в 40 положениях. Благодаря этому Вы можете занять соответственно оптимальное положение.

- Вставьте зубило в патрон.
- Поверните выключатель удара/останова вращения (8) в положение «Vario-Lock».
- Поверните патрон в желаемое положение зубила.
- Поверните выключатель удара/останова вращения (8) в положение «Долбление». Таким образом патрон зафиксирован.
- Для долбления устанавливайте правое направление вращения.