# Потребителски интерфейс (вж. фиг. F)

Потребителският интерфейс (16) служи за избиране на работния режим, както и за индикация на състоянието на електроинструмента.

## Индикатори за състоянието

Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия (потребителски интерфейс) (19) | Значения/причина | Решение
--- | --- | ---
Зелено (2 до 5 сегмента) | Акумулаторната батерия заредена | –
Жълто (1 сегмент) | Акумулаторната батерия е почти празна | Акумулаторната батерия трябва скоро да бъде заменена или заредена
Червено (1 сегмент) | Акумулаторната батерия е изтощена | Заменете, респ. заредете акумулаторната батерия

Индикатор за температура (24) | Значения/причина | Решение
--- | --- | ---
Жълто | Работната температура на акумулаторната батерия или на електроинструмента е значително увеличена, мощността се намалява | Оставете електроинструмента да се охлади или сменете прегрялата акумулаторна батерия
Чер‌ве‌но | Работната температура на акумулаторната батерия или на електроинструмента е превишена, електроинструментът се изключва за защита | Оставете електроинструмента да се охлади или сменете прегрялата акумулаторна батерия

Индикатор за статуса на електроинструмента (18) | Значения/причина | Решение
--- | --- | ---
Зеле‌но | Състояние OK | –
Жълто | Достигната е критична температура или акумулаторната батерия е почти празна | Оставете електроинструмента да се охлади или заменете/заредете акумулаторната батерия
Чер‌ве‌но | Електроинструментът е прегрял или акумулаторната батерия е празна | Оставете електроинструмента да се охлади или заменете/заредете акумулаторната батерия
Чер‌ве‌но | Превключвателят за удари/спиране на въртенето е натиснат по време на употреба | Изключете и повторно включете електроинструмента
Моторът е блокиран, акумулаторната батерия е твърде слаба | Заредете акумулаторната батерия или използвайте препоръчителен тип акумулаторна батерия
Обща грешка | Изключете и отново включете електроинструмента или отстранете акумулаторната батерия и я поставете отново Ако грешката продължи: Изпратете електроинструмента на клиентската служба
Мигащ в червено в комбинация с индикация за бързо изключване (20) | Бързото изключване се е задействало | Изключете и повторно включете електроинструмента
Мигащ в синьо | Електроинструментът е свързан през Bluetooth® с мобилно крайно устройство или Настройките се предават | –

Индикатор Статус смартфон (22) | Значения/причина | Решение
--- | --- | ---
бял | Налична е важна информация (например, предупреждение за температура) | Прочетете съобщението на смартфон

## Избор на работен режим

Натискайте бутона (21) за избор на работен режим дотогава, докато светне желаният от Вас режим на работа.

Указание: В работен режим Favorite функциите се конфигурират през смартфон приложение, в работен режим Auto функциите са предварително настроени.

Индикатор Работен режим (23) | Функции
--- | ---
свети | В работен режим Auto електроинструментът достига максималната мощност. 100 % от максималните обороти Бързо изключване (KickBack Control)
свети | В работен режим Favorite инструментът може да бъде конфигуриран индивидуално чрез приложение за смартфон. Оборотите за различни приложения могат да се конфигурират на няколко степени:: ниски/средни/високи (100 % от максималните обороти) обороти