# Tekniske data

Batteridrevet borhammer |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 611 J23 1..‎
Nominell spenning | V= | 18
Nominelt turtall
Høyregang | o/min | 0−980
Venstregang | o/min | 0−980
SlagtallA) | slag/min | 0−4350
Verktøyholder |  | SDS plus Sylindrisk Sekskant
Chuckens fastspenningsområde sylindriske skaft | mm | 6–10
Maks. bor-Ø
BetongB) | mm | 24
Stål | mm | 13
Tre | mm | 30
VektC) | kg | 3,6–4,5
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dataoverføring
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Maksimal signalrekkevidde | m | 30F)
Benyttet frekvensområde | MHz | 2400–2483,5
Utgangseffekt | mW | < 1
Strømforsyning Bluetooth® Low Energy Module
Knappcellebatteri |  | 3 V litiumbatteri, CR 2450
Levetid knappcellebatteri ca. | År | 5

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Optimal ytelse med bordiameter 6−14 mm

C)

  Avhengig av batteriet

D)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

E)

  De mobile enhetene må være kompatible med Bluetooth® Low Energy-enheter (versjon 4.2) og støtte Generic Access Profile (GAP).

F)

  Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre betingelser, inkludert mottaksenheten som brukes. Inne i lukkede rom, og ved metalliske hindringer (f.eks. vegger, hyller, skap osv.), kan Bluetooth®-rekkevidden være betydelig mindre.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.