# Pengoperasian pertama kali

##

Pilih mode pengoperasian perkakas listrik menggunakan switch getaran/penghenti putaran (8).

- Untuk mengganti mode pengoperasian, tekan tombol rilis (7) dan putar switch getaran/penghenti putaran (8) ke posisi yang diinginkan hingga switch terdengar mengunci.

Catatan: Hanya ubah mode pengoperasian saat perkakas listrik dimatikan! Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.

Posisi untuk Pengeboran benda keras pada beton atau batu

Posisi untuk Pengeboran tanpa getaran pada kayu, logam, keramik dan bahan sintetis serta untuk Penyekrupan

Posisi Vario-Lock untuk penyesuaian posisi pahat
Switch getaran/penghenti putaran (8) tidak mengunci pada posisi ini.

Posisi untuk Pemahatan

##

Arah putaran perkakas listrik dapat diubah menggunakan switch arah putaran (9). Namun, hal ini tidak dapat dilakukan jika tombol on/off (10) ditekan.

- Tekan switch arah putaran (9) hanya saat perkakas listrik sedang tidak beroperasi.

Selalu atur arah putaran ke kanan untuk mengebor benda keras, mengebor biasa dan memahat.

- Putaran ke kanan: Untuk mengebor dan menyekrup, tekan switch arah putaran (9) ke kiri hingga maksimal.
- Putaran ke kiri: Untuk mengendurkan atau melepas sekrup dan mur, tekan switch arah putaran (9) ke kanan hingga maksimal.

##

- Untuk menyalakan perkakas listrik, tekan tombol on/off (10).

Lampu kerja (13) akan menyala saat tombol on/off (10) ditekan singkat atau ditekan kuat dan lampu kerja membantu menerangi area kerja saat kondisi cahaya minim.

- Untuk mematikan perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (10).

Pada suhu yang rendah perkakas listrik ini baru setelah lewat beberapa waktu mencapai daya kemampuan hamering/getaran penuh.

##

Kecepatan putaran/tingkat getaran dari perkakas listrik yang dihidupkan dapat diatur terus-menerus bergantung seberapa kuat tombol on/off (10) ditekan.

Jika tombol on/off (10) ditekan singkat, kecepatan putaran/tingkat getaran akan menjadi rendah. Jika tombol ditekan kuat, kecepatan putaran/tingkat getaran akan bertambah.

Kecepatan putaran juga dapat diatur pada User Interface atau aplikasi smartphone.

##

Pahat dapat dikunci pada 40 posisi. Dengan demikian, posisi kerja yang optimal dapat diperoleh.

- Masukkan pahat ke dalam dudukan alat kerja.
- Putar switch getaran/penghenti putaran (8) ke posisi "Vario-Lock".
- Putar alat sisipan ke posisi pahat yang diinginkan.
- Putar switch getaran/penghenti putaran (8) ke posisi "Pemahatan". Dudukan alat kerja kemudian akan terkunci.
- Untuk memahat, atur arah putaran ke kanan.