# Utilizzo conforme

L’elettroutensile è concepito per la foratura a percussione su calcestruzzo, mattoni e pietra e per lavori di scalpellatura leggeri. È inoltre adatto per la foratura senza percussione su legno, metallo, ceramica e plastica. Gli elettroutensili con regolazione elettronica e rotazione destrorsa/sinistrorsa sono indicati anche per l’avvitamento.

Dati e impostazioni relativi all’elettroutensile si potranno trasferire, con il sistema Bluetooth ® Low Energy Module attivo, tramite tecnologia radio Bluetooth ® tra l’elettroutensile stesso ed un terminale mobile.