# Punho adicional

- Use sua ferramenta elétrica apenas com o punho adicional (14).

- Certifique-se de que o punho adicional está sempre bem apertado. Caso contrário, você pode perder o controle da ferramenta elétrica durante o trabalho.

## Rodar o punho adicional (ver figura A)

É possível rodar o punho adicional (14) em posições diferentes se desejar, para obter uma posição de trabalho segura sem fazer esforço.

- Rode a parte de pegar do punho adicional (14) contra o sentido dos ponteiros do relógio e oscile o punho adicional (14) para a posição desejada. A seguir rode a parte de pegar do punho adicional (14) para a direita para voltar a apertar.
  Se certifique de que a cinta de aperto do punho adicional se encontra na ranhura prevista na carcaça.