# Tekniske data

Akku-borehammer |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 611 J23 1..‎
Nominel spænding | V= | 18
Nominelt omdrejningstal
Højreløb | o/min | 0-980
Venstreløb | o/min | 0-980
SlagtalA) | slag/min | 0-4350
Værktøjsholder |  | SDS plus Cylindrisk Sekskant
Borepatronens spændeområde, cylindrisk skaft | mm | 6-10
Maks. bor-Ø
BetonB) | mm | 24
Stål | mm | 13
Træ | mm | 30
VægtC) | kg | 3,6-4,5
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | −20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dataoverførsel
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Maksimal signalrækkevidde | m | 30F)
Benyttet frekvensområde | MHz | 2400-2483,5
Udgangseffekt | mW | < 1
Energiforsyning Bluetooth® Low Energy Module
Knapcellebatteri |  | 3-V-lithium-batteri, CR 2450
Levetid knapcellebatteri ca. | År | 5

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Optimal ydelse med bordiameter 6−14 mm

C)

  afhængigt af den anvendte akku

D)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

E)

  De mobile modtagerenheder skal være kompatible med Bluetooth®-Low-Energy-enheder (version 4.2) og understøtte Generic Access Profile (GAP).

F)

  Rækkevidden kan variere kraftigt afhængigt af de omgivende betingelser, herunder det anvendte modtagerudstyr. I lukkede rum og gennem metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-rækkevidden være væsentligt mindre.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.