# البيانات الفنية

مطرقة ثقب عاملة بمركم |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 611 J23 1..‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
عدد اللفات الاسمي
دوران جهة اليمين | لفة/دقيقة | 980−0
دوران جهة اليسار | لفة/دقيقة | 980−0
عدد الطرقاتA) | min-1 | 4350−0
حاضن العدة |  | SDS plus أسطواني مسدس الحواف
نطاق شد ظرف ريش الثقب، سيقان أسطوانية | مم | 6–10‏
أقصى قطر ثقب
الخرسانةB) | مم | 24
فولاذ | مم | 13
خشب | مم | 30
الوزنC) | كجم | 3,6–4,5‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة الخارجية المسموح بها عند التشغيل D) وعند التخزين | °م | −20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V...‎ ‏≥ 4,0 أمبير ساعة ProCORE18V... 8,0 أمبير ساعة/12,0 أمبير ساعة
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎
نقل البيانات
Bluetooth®‎ |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)‎E)
أقصى مدى للإشارة | متر | 30F)
نطاق التردد المستخدم | ميجا هرتز | 2400–2483,5‏
قدرة الخرج | مللي واط | < 1‏
الإمداد بالطاقة Bluetooth® Low Energy Module
بطارية قرصية |  | بطارية ليثيوم 3 فلط، CR 2450‏
العمر الافتراضي للبطارية القرصية حوالي | سنوات | 5

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 12.0Ah

B)

  أداء مثالي مع قطر الثقب 6−14 مم

C)

  حسب المركم المُستخدَم

D)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

E)

  يجب أن يكون الجهاز الجوال متوافق مع الأجهزة Bluetooth®‎ منخفضة الطاقة ‏Low Energy (الإصدار 4.2) ويدعم وضع الوصول العام (Generic Access Profile, GAP).

F)

  قد يختلف مدى الإرسال بدرجة كبيرة تبعا للظروف الخارجية، بما في ذلك جهاز الاستقبال المستخدم. داخل الأماكن المغلقة ومن خلال الحواجز المعدنية (على سبيل المثال الجدران والأرفف والحقائب وما شابه) قد ينخفض مدى إرسال Bluetooth®‎ بشكل كبير.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.