# Dados técnicos

Martelo perfurador sem fio |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 611 J23 1..‎
Tensão nominal | V= | 18
Rotações nominais
Rotação à direita (sentido horário) | rpm | 0–980
Rotação à esquerda | rpm | 0–980
Nº de impactosA) | ipm | 0–4350
Encabadouro da ferramenta |  | SDS plus Cilíndrico Sextavado
Amplitude de aperto do mandril de encaixes cilíndricos | mm | 6–10
Ø máx. de furo
ConcretoB) | mm | 24
Aço | mm | 13
Madeira | mm | 30
PesoC) | kg | 3,6–4,5
Temperatura ambiente recomendada ao carregar | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoD) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Transferência de dados
Bluetooth® |  | Bluetooth®4.2 (Low Energy)E)
Alcance máximo do sinal | m | 30F)
Faixa de frequência usada | MHz | 2400–2483,5
Potência de saída | mW | < 1
Fonte de energia Bluetooth® Low Energy Module
Bateria de botão |  | Bateria de lítio 3 V, CR 2450
Vida útil da bateria botão aprox. | Anos | 5

A)

  Medido a 20−25 °C com bateria ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  excelente rendimento com diâmetro de furo 6−14 mm

C)

  depende da bateria utilizada

D)

  potência limitada a temperaturas < 0 °C

E)

  Os aparelhos terminais móveis devem ser compatíveis com aparelhos Bluetooth®-Low-Energy (versão 4.2) e suportar o Generic Access Profile (GAP).

F)

  O alcance pode variar muito em função das condições exteriores, incluindo o aparelho de recepção utilizado. No interior de recintos fechados e devido a barreiras metálicas (p. ex. paredes, estantes, malas, etc.) o alcance do sinal Bluetooth® pode ser nitidamente mais baixo.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.