# Interfejs użytkownika (zob. rys. F)

Interfejs użytkownika (16) służy do wyboru trybu pracy oraz do wskazywania stanu elektronarzędzia.

## Wskaźniki stanu

Wskazanie stanu naładowania akumulatora (interfejs użytkownika) (19) | Znaczenie/Przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Kolor zielony (2 do 5 belek) | Akumulator jest naładowany | –
Kolor żółty (1 belka) | Akumulator jest prawie wyładowany | Akumulator należy wkrótce wymienić lub naładować
Kolor czerwony (1 belka) | Akumulator jest wyładowany | Akumulator należy wymienić lub naładować

Wskazanie temperatury (24) | Znaczenie/przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Kolor żółty | Temperatura pracy akumulatora lub elektronarzędzia jest wyraźnie podwyższona, moc urządzenia zostanie zredukowana | Pozwolić elektronarzędziu ostygnąć lub wymienić przegrzany akumulator
Kolor czer‌wony | Temperatura pracy akumulatora lub elektronarzędzia została przekroczona, elektronarzędzie zostanie wyłączone | Pozwolić elektronarzędziu ostygnąć lub wymienić przegrzany akumulator

Wskazanie stanu elektronarzędzia (18) | Znaczenie/przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Kolor zielo‌ny | Stan: OK | –
Kolor żółty | Osiągnięta została temperatura krytyczna lub akumulator jest prawie rozładowany | Odczekać, aż elektronarzędzie ostygnie lub wymienić/naładować akumulator
Kolor czer‌wony | Elektronarzędzie przegrzało się lub akumulator jest rozładowany | Odczekać, aż elektronarzędzie ostygnie lub wymienić/naładować akumulator
Kolor czer‌wony | Przełącznik wiercenia udarowego/blokady obrotów został uruchomiony podczas pracy | Wyłączyć, a następnie ponownie włączyć elektronarzędzie
Silnik jest zablokowany, zbyt niski poziom naładowania akumulatora | Naładować akumulator lub użyć zalecanego typu akumulatora
Błąd ogólny | Wyłączyć i ponownie włączyć elektronarzędzie lub wyjąć i ponownie włożyć akumulator W przypadku dalszego występowania błędu: Odesłać elektronarzędzie do serwisu
Miga na czerwono W połączeniu ze wskazaniem systemu szybkiego wyłączania (20) | Zadziałał system szybkiego wyłączania | Wyłączyć, a następnie ponownie włączyć elektronarzędzie
Miga na niebiesko | Elektronarzędzie jest połączone z urządzeniem mobilnym przez Bluetooth® lub trwa przesyłanie ustawień | –

Wskazanie stanu smartfona (22) | Znaczenie/przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Kolor biały | Dostępne są ważne informacje (np. alarm temperatury) | Odczytać komunikat na smartfonie

## Wybór trybu pracy

W celu wybrania trybu pracy należy nacisnąć przycisk (21) tyle razy, aż zaświeci się żądany tryb pracy.

Wskazówka: W trybie pracy Favorite funkcje można konfigurować za pomocą aplikacji na smartfonie, natomiast w trybie pracy Auto funkcje są zaprogramowane fabrycznie.

Wskazanie trybu pracy (23) | Funkcje
--- | ---
Świeci się | W trybie pracy Auto elektronarzędzie osiąga maksymalną wydajność. 100% maksymalnej prędkości obrotowej System szybkiego wyłączania (KickBack Control)
Świeci się | W trybie pracy Favorite elektronarzędzie można indywidualnie skonfigurować za pomocą aplikacji na smartfonie. Prędkość obrotową dla różnych zastosowań można konfigurować w kilku zakresach: niska/średnia/wysoka (100% maksymalnej prędkości obrotowej) prędkość obrotowa