# Date tehnice

Ciocan rotopercutor cu acumulator |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 611 J23 1..‎
Tensiune nominală | V= | 18
Turaţie nominală
Funcţionare spre dreapta | rot/min | 0−980
Funcţionare spre stânga | rot/min | 0−980
Număr de percuţiiA) | min-1 | 0−4350
Sistem de prindere a accesoriilor |  | SDS plus Cilindric Hexagonal
Domeniu de prindere a tijelor cilindrice în mandrină | mm | 6–10
Diametru maxim de găurire
BetonB) | mm | 24
Oţel | mm | 13
Lemn | mm | 30
GreutateC) | kg | 3,6–4,5
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionării D) şi pe perioada depozitării | °C | −20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Transfer de date
Bluetooth® |  | Bluetooth®4.2 (Low Energy)E)
Raza maximă de acoperire a semnalului | m | 30F)
Gama de frecvenţe utilizată | MHz | 2400–2483,5
Putere de ieşire | mW | < 1
Alimentare cu energie electrică Bluetooth® Low Energy Module
Baterie rotundă |  | Baterie cu litiu de 3 V, CR 2450
Durată aproximativă de viaţă a bateriei rotunde | Ani | 5

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  putere optimă cu diametrul de găurire de 6−14 mm

C)

  În funcţie de acumulatorul folosit

D)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

E)

  Terminalele mobile trebuie să fie compatibile cu dispozitivele Bluetooth® Low Energy (versiunea 4.2) şi trebuie să accepte Generic Access Profile (GAP).

F)

  Raza de acoperire poate varia puternic, în funcţie de condiţiile exterioare, inclusiv în funcţie de receptorul utilizat. În spaţii închise şi din cauza barierelor metalice (de exemplu, pereţi, rafturi, valize etc.), raza de acoperire Bluetooth® poate fi considerabil mai mică.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.