# Tehniskie dati

Akumulatora perforators |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 611 J23 1..‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Nominālais apgriezienu skaits
Griešanās pa labi | min-1 | 0−980
Griešanās pa kreisi | min-1 | 0−980
Triecienu biežumsA) | min-1 | 0−4350
Darbinstrumenta stiprinājums |  | SDS plus Cilindrisks Sešstūra ligzda
Cilindrisko kātu urbjpatronas iespīlēšanas diapazons | mm | 6–10
Maks. urbuma Ø
BetonāB) | mm | 24
Tēraudā | mm | 13
Kokā | mm | 30
SvarsC) | kg | 3,6–4,5
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35°
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra ekspluatācijas D) un uzglabāšanas laikā | °C | –20 ... +50°
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah) ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah)
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Datu pārraide
Bluetooth® |  | Bluetooth®4.2 (Low Energy)E)
Maksimālā signāla sniedzamība | m | 30F)
Izmantotais frekvenču diapazons | MHz | 2400–2483,5
Izejas jauda | mW | < 1
Energoapgāde Bluetooth® Low Energy modulis
Pogas tipa baterija |  | 3 V litija baterija, CR 2450
Elektrodu elementa kalpošanas ilgums apt. | Gadi | 5

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Optimāla jauda ar urbuma diametru 6−14 mm

C)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

D)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

E)

  Mobilajām gala ierīcēm ir jābūt saderīgām ar Bluetooth® Low Energy ierīcēm (versija 4.2) un jāatbalsta profils Generic Access Profile (GAP).

F)

  Signāla sniedzamība var stipri mainīties atkarībā no ārējiem apstākļiem, tai skaitā no izmantotās uztverošās ierīces. Darbojoties noslēgtās telpās un caur metāliskiem šķēršļiem (piemēram, caur sienām, plauktiem, koferiem u.c.), Bluetooth® signāla sniedzamība var būtiski samazināties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.