# Interface de utilizador (ver figura F)

A interface de utilizador (16) é utilizada para a seleção do modo de trabalho bem como para a indicação do estado da ferramenta elétrica.

## Indicadores de estado

Indicador do nível de carga da bateria (interface de utilizador) (19) | Significado/Causa | Solução
--- | --- | ---
verde (2 a 5 barras) | Bateria carregada | –
amarelo (1 barra) | Bateria quase vazia | Trocar ou carregar bateria em breve
vermelho (1 barra) | Acumulador vazio | Trocar ou carregar bateria

Indicação da temperatura (24) | Significado/causa | Solução
--- | --- | ---
Amarelo | A temperatura de serviço da bateria ou da ferramenta elétrica aumenta claramente, a potência é reduzida | Deixar a ferramenta elétrica arrefecer ou substituir a bateria sobreaquecida
Vermelho | A temperatura de serviço da bateria ou da ferramenta elétrica foi ultrapassada. Como medida de proteção, a ferramenta elétrica é desligada | Deixar a ferramenta elétrica arrefecer ou substituir a bateria sobreaquecida

Indicação de estado da ferramenta elétrica (18) | Significado/causa | Solução
--- | --- | ---
Verde | Estado OK | –
Amarelo | Temperatura crítica atingida ou bateria quase vazia | Deixar a ferramenta elétrica arrefecer ou trocar ou carregar a bateria
Vermelho | A ferramenta elétrica está sobreaquecida ou a bateria está vazia | Deixar a ferramenta elétrica arrefecer ou trocar ou carregar a bateria
Vermelho | interruptor de bloqueio de rotação/impacto acionado durante a operação | Desligar e voltar a ligar a ferramenta elétrica
O motor está bloqueado, a bateria não tem carga suficiente | Carregar bateria ou usar tipo de bateria recomendado
Erros gerais | Desligar e voltar a ligar a ferramenta elétrica ou remover e voltar a colocar a bateria Se o erro persistir: Enviar a ferramenta elétrica para o serviço de apoio ao cliente
Piscar a vermelho em combinação com a indicação do desligamento rápido (20) | O desligamento rápido ativou-se | Desligar e voltar a ligar a ferramenta elétrica
Piscar a azul | Ligar a ferramenta elétrica através de Bluetooth® com o aparelho terminal móvel ou As definições são transferidas | –

Indicação de estado do smartphone (22) | Significado/causa | Solução
--- | --- | ---
Branco | Informações importantes disponíveis (p. ex. aviso de temperatura) | Ler a mensagem no smartphone

## Selecionar o modo de trabalho

Prima a tecla (21) para escolher o modo de trabalho o número de vezes necessárias até acender o modo de trabalho desejado.

Nota: No modo de trabalho Favorite são configuradas as funções através da aplicação para smartphone, no modo de trabalho Auto as função estão predefinidas.

Indicação do modo de trabalho (23) | Funções
--- | ---
aceso | No modo de trabalho Auto, a ferramenta elétrica atinge a potência máxima. 100 % do número de rotações máximo Desligamento rápido (KickBack Control)
aceso | No modo de trabalho Favorite, é possível configurar individualmente a ferramenta elétrica através da aplicação para smartphone. Número de rotações para diferentes aplicações configurável em vários níveis: Número de rotações baixo/médio/alto (100 % do número de rotações máximo)