# ข้อแนะนำในการทำงาน

- เครื่องมือไฟฟ้าซึ่งมี Bluetooth® Low Energy Module มีส่วนต่อประสานทางคลื่นวิทยุติดตั้งอยู่ภายในตัว ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดในการใช้งานในท้องถิ่น ต. ย. เช่น ในเครื่องบิน หรือโรงพยาบาล

- ในพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®คุณต้องปิด Bluetooth® Low Energy Module ผ่านแอพ

##

ท่านสามารถใช้ก้านวัดความลึก (15) เพื่อตั้งความลึกการเจาะ X ที่ต้องการ

- กดปุ่มสำหรับปรับก้านวัดความลึก (6) และใส่ก้านวัดความลึกเข้าในด้ามจับเพิ่ม (14)
  ต้องหันพื้นผิวที่เป็นร่องบนก้านวัดความลึก (15) ลงด้านล่าง
- ดันเครื่องมือ SDS plus เข้าในด้ามจับเครื่องมือ SDS plus จนสุด หากเครื่องมือ SDS plus เคลื่อนไหว อาจทำให้ปรับความลึกการเจาะได้ไม่ถูกต้อง
- ดึง‌ก้านวัด‌ความลึก‌ออกมา‌จน‌ระยะห่าง‌ระหว่าง‌ปลาย‌ดอกสว่าน‌และ‌ปลาย‌ก้านวัด‌ความลึก‌เท่ากับ‌ความลึก‌การเจาะ‌ที่‌ต้องการ X

##

- หาก‌เครื่องมือ‌ที่‌ใส่อยู่‌เกิด‌ขัด‌หรือ‌ติดแน่น แรงขับ‌ไปยัง‌เพลาสว่าน‌จะ‌สะดุด‌หยุด เนื่องจาก‌แรงบิด‌ที่‌เกิดขึ้น ต้อง‌ถือ‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ให้แน่น‌ด้วย‌มือ‌ทั้ง‌สองข้าง‌และ‌หา‌ที่ยืน‌ที่‌มั่นคง‌เสมอ

- หาก‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ติดขัด ให้‌ปิดสวิทช์เครื่อง‌และปลด‌เครื่องมือ‌ที่‌ใส่อยู่ออก หาก‌เปิดสวิทช์‌โดยที่‌เครื่องมือ‌เจาะ‌ติดขัด‌อยู่ อาจ‌เกิด‌แรง‌ปฏิกิริยา‌บิดสูง

##

การปิดระบบอย่างรวดเร็ว (KickBack Control) ช่วยให้สามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังให้การปกป้องผู้ใช้ได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มี KickBack Control เมื่อเครื่องมือไฟฟ้าหมุนรอบแกนสว่านอย่างฉับพลันและไม่คาดคิด เครื่องมือไฟฟ้าจะปิดสวิตช์ ไฟแสดงการปิดเครื่องอย่างรวดเร็ว (20) จะสว่างเป็นสีแดง และไฟแสดงการทำงาน (13) จะกะพริบ เมื่อการปิดระบบอย่างรวดเร็วเปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะ (18) จะกะพริบสีแดง

- เมื่อต้องการเริ่มต้นทำงานอีกครั้ง ให้ปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (10) และกดสวิทช์อีกครั้ง

##

- จับเครื่องมือไฟฟ้าเข้าบนหัวสกรู/น๊อตเมื่อเครื่องปิดอยู่เท่านั้น เครื่องมือ‌ที่‌หมุนอยู่‌อาจ‌ลื่นไถล

เมื่อใช้ดอกไขควงทำงาน จำเป็นต้องใช้ด้ามจับดอกทั่วไป ที่มีก้านติดตั้ง SDS plus ร่วมด้วย

- ทำ‌ความ‌สะอาด‌ปลาย‌ก้านติดตั้ง และ‌เคลือบ‌จาระบี‌บางๆ
- จับด้ามจับดอกทั่วไปหมุนใส่ในด้ามจับเครื่องมือจนเข้าล็อคโดยอัตโนมัติ
- ดึง‌ด้ามจับ‌ดอก‌ทั่วไป‌เพื่อ‌ตรวจสอบ‌การล็อค
- ใส่ดอกไขควงเข้าในด้ามจับดอกทั่วไป ใช้ดอกไขควงที่มีขนาดพอดีกับหัวสกรูเท่านั้น
- หากต้องการนำตัวยึดอเนกประสงค์ออก ให้ดึงปลอกล็อค ไปด้านหลัง และนำอเนกประสงค์ ออกจากด้ามจับเครื่องมือ