# Écran de contrôle (voir figure F)

L’écran de contrôle (16) sert à la sélection du mode de travail et à l’affichage d’état de l’outil électroportatif.

## Affichages d’état

Indicateur d’état de charge de l’accu (écran de contrôle) (19) | Signification/cause | Remède
--- | --- | ---
vert (2 à 5 barres) | Accu chargé | –
jaune (1 barre) | Accu presque vide | Changer l’accu ou le recharger sans tarder
rouge (1 barre) | Accu vide | Changer d’accu ou le recharger

Affichage de température (24) | Signification/cause | Remède
--- | --- | ---
Jaune | L’accu ou l’outil électroportatif est en surchauffe, la puissance est réduite | Laisser refroidir l’outil électroportatif ou remplacer l’accu en surchauffe
Rouge | L’accu ou l’outil électroportatif est en surchauffe, l’outil électroportatif s'éteint automatiquement par mesure de protection | Laisser refroidir l’outil électroportatif ou remplacer l’accu en surchauffe

Affichage d’état de l’outil électroportatif (18) | Signification/cause | Remède
--- | --- | ---
Vert | État OK | –
Jaune | Température critique atteinte ou accu presque vide | Laisser refroidir l’outil électroportatif ou bien changer / recharger l’accu
Rouge | Outil électroportatif en surchauffe ou accu vide | Laisser refroidir l’outil électroportatif ou bien changer / recharger l’accu
Rouge | Sélecteur stop de frappe/stop de rotation actionné en cours d’utilisation | Arrêter et remettre en marche l’outil électroportatif
Le moteur est bloqué, l’accu est trop déchargé | Recharger l’accu ou monter le type d’accu recommandé
Défaut général | Arrêter et remettre en marche l’outil électroportatif ou bien retirer et réinsérer l’accu Si le défaut persiste : Envoyer l’outil au service après-vente
Rouge clignotant en combinaison avec l’affichage arrêt rapide (20) | Entrée en action du dispositif d’arrêt rapide | Arrêter et remettre en marche l’outil électroportatif
Bleu clignotant | Outil électroportatif connecté à un appareil mobile via Bluetooth® ou réglages en cours de transmission | –

Affichage d’état smartphone (22) | Signification/cause | Remède
--- | --- | ---
Blanc | Des informations importantes sont disponibles (p. ex. alerte de température) | Lire le message sur le smartphone

## Sélection du mode de travail

Actionnez de façon répétée la touche (21) jusqu’à ce que le mode de travail souhaité soit éclairé.

Remarque : Dans le mode de travail Favorite, les fonctions doivent être configurées sur le smartphone via une application dédiée ; dans le mode Auto, les fonctions sont préréglées.

Indicateur de mode de fonctionnement (23) | Fonctions
--- | ---
s’allume | Dans le mode Auto, l’outil électroportatif fonctionne à pleine puissance. 100 % du régime maximal Dispositif d’arrêt rapide (KickBack Control)
s’allume | Dans le mode Favorite, l’outil électroportatif peut être configuré de manière personnalisée sur un smartphone, via une application dédiée. Plusieurs vitesses de rotation sont configurables pour différentes applications : vitesse de rotation faible/moyenne/élevée (100 % du régime maximal)