# Műszaki adatok

Akkus fúrókalapács |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 611 J23 1..‎
Névleges feszültség | V= | 18
Névleges fordulatszám
Jobbra forgás | perc-1 | 0−980
Balra forgás | perc-1 | 0−980
ÜtésszámA) | perc-1 | 0−4350
Szerszámbefogó egység |  | SDS plus Hengeres Hatlap
Fúrótokmány befogási tartománya, hengeres szár | mm | 6–10
Max. fúróátmérő
BetonB) | mm | 24
Acél | mm | 13
Fa | mm | 30
SúlyC) | kg | 3,6–4,5
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés soránD) | °C | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Adatátvitel
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Maximális jel-hatótávolság | m | 30F)
Használt frekvenciatartomány | MHz | 2400–2483,5
Leadott teljesítmény | mW | < 1
A Bluetooth® Low Energy Module energiaellátása
Gombelem |  | 3 V lítiumelem, CR 2450
A gombelem élettartama kb. | Év | 5

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 12.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  optimális teljesítmény 6−14 mm fúróátmérővel

C)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

D)

  < 0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

E)

  A mobil végberendezéseknek kompatibilisnek kell lenniük a Bluetooth®-Low-Energy-készülékekkel (4.2 változat) és támogatniuk kell a Generic Access Profil-t (GAP).

F)

  A hatótávolság a külső feltételektől függően, beleértve ebbe az alkalmazásra kerülő vevőkészüléket is, erősen változó lehet. Zárt helyiségekben és fémes akadályok (például falak, polcok, koffer stb.) a Bluetooth®-hatótávolság lényegesen alacsonyabb lehet.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.