# Interfaţă pentru utilizator (consultă imaginea F)

Interfaţa pentru utilizator (16) permite alegerea turaţiei, precum şi indicarea nivelului de încărcare a sculei electrice.

## Indicatoare de stare

Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului (interfaţa pentru utilizator) (19) | Semnificaţie/Cauză | Soluţie
--- | --- | ---
verde (2 până la 5 bare) | Acumulator încărcat | –
galben (1 bară) | Acumulator aproape descărcat | Înlocuieşte sau încarcă cât mai curând acumulatorul
roşu (1 bară) | Acumulator descărcat | Înlocuieşte sau încarcă acumulatorul

Indicatorul de temperatură (24) | Semnificaţie/cauză | Soluţie
--- | --- | ---
Galben | Temperatura de funcţionare a acumulatorului sa a sculei electrice este considerabil crescută, puterea este redusă | Lasă scula electrică să se răcească sau înlocuieşte acumulatorul supraîncălzit
Roşu | Temperatura de funcţionare a acumulatorului sau a sculei electrice este depăşită; scula electrică a fost dezactivată din motive de siguranţă | Lasă scula electrică să se răcească sau înlocuieşte acumulatorul supraîncălzit

Indicator de stare a sculei electrice (18) | Semnificaţie/cauză | Soluţie
--- | --- | ---
Verde | Stare OK | –
Galben | A fost atinsă temperatura critică sau acumulatorul este aproape descărcat | Lasă scula electrică să funcţioneze în gol şi să se răcească ori înlocuieşte sau încarcă acumulatorul
Roşu | Scula electrică este supraîncălzită sau acumulatorul este descărcat | Lasă scula electrică să funcţioneze în gol şi să se răcească ori înlocuieşte sau încarcă acumulatorul
Roşu | Comutator de oprire a percuţiei/rotaţiei acţionat în timpul funcţionării | Deconectează şi reconectează scula electrică
Motorul este blocat, acumulatorul este prea descărcat | Încarcă acumulatorul sau utilizează alt tip de acumulator recomandat
Erori de ordin general | Deconectează şi reconectează scula electrică sau extrage acumulatorul, iar apoi introdu-l la loc Dacă eroarea persistă: Expediază scula electrică la centrul de asistenţă tehnică
Se aprinde intermitent în roşu În combinaţie cu indicatorul de deconectare rapidă (20) | Deconectarea rapidă s-a declanşat | Deconectează şi reconectează scula electrică
Se aprinde intermitent în albastru | Scula electrică este conectată prin Bluetooth® cu dispozitivul mobil sau Reglajele au fost transferate | –

Indicatorul de stare a smartphone-ului (22) | Semnificaţie/cauză | Soluţie
--- | --- | ---
Alb | Sunt disponibile informaţii suplimentare, de exemplu, avertismentul privind temperatura | Citeşte mesajul de pe smartphone

## Alegerea modului de lucru

Apasă tasta (21) pentru alegerea modului de lucru şi menţine-o apăsată până când se aprinde modul de lucru dorit.

Observaţie: În modul de lucru Favorite funcţiile sunt configurate prin intermediul aplicaţiei pentru smartphone, iar în modul de lucru Auto funcţiile sunt presetate.

Indicatorul modului de lucru (23) | Funcţiile
--- | ---
se aprind | În modul de lucru Auto scula electrică atinge puterea maximă. 100% din turaţia maximă Protecţie la recul (KickBack Control)
se aprind | În modul de lucru Favorite scula electrică poate fi configurată individual prin intermediul aplicaţiei pentru smartphone. Turaţia pentru diversele utilizări cu mai multe trepte este configurabilă: turaţie scăzută/medie/înaltă (100% din turaţia maximă)