# Uporabniški vmesnik (glejte sliko F)

Uporabniški vmesnik (16) služi izbiri načina delovanja ter za prikaz stanja električnega orodja.

## Prikazi stanja

Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije (uporabniški vmesnik) (19) | Pomen/vzrok | Rešitev
--- | --- | ---
Zeleno (2 do 5 vrstic) | Akumulatorska baterija je napolnjena | –
Rumeno (1 vrstica) | Akumulatorska baterija je skoraj prazna | Akumulatorsko baterijo je treba kmalu zamenjati oz. napolniti
Rdeče (1 vrstica) | Akumulatorska baterija je prazna | Akumulatorsko baterijo zamenjajte ali napolnite

Prikaz temperature (24) | Pomen/vzrok | Rešitev
--- | --- | ---
Rumeno | Delovna temperatura akumulatorske baterije ali električnega orodja je občutno povišana, zmogljivost se zniža | Počakajte, da se električno orodje ohladi, ali zamenjajte pregreto akumulatorsko baterijo
Rdeče | Delovna temperatura akumulatorske baterije ali električnega orodja je prekoračena, električno orodje se za zaščito izključi | Počakajte, da se električno orodje ohladi, ali zamenjajte pregreto akumulatorsko baterijo

Prikaz stanja električnega orodja (18) | Pomen/vzrok | Rešitev
--- | --- | ---
Zeleno | Stanje „V redu“ | –
Rumeno | Dosežena je bila nevarna temperatura ali pa je akumulatorska baterija skoraj prazna | Počakajte, da se električno orodje ohladi, ali pa zamenjajte oz. napolnite akumulatorsko baterijo
Rdeče | Električno orodje je pregreto ali pa je akumulatorska baterija prazna | Počakajte, da se električno orodje ohladi, ali pa zamenjajte oz. napolnite akumulatorsko baterijo
Rdeče | Stikalo za zaklep udarjanja/vrtenja uporabljeno med delovanjem | Izklopite električno orodje in ga ponovno vklopite
Motor je blokiran, akumulatorska baterija je prešibka | Napolnite akumulatorsko baterijo ali uporabite priporočeno vrsto akumulatorske baterije
Splošna napaka | Izklopite električno orodje in ga ponovno vklopite ali pa odstranite akumulatorsko baterijo in jo znova vstavite Če napaka ni odpravljena: Pošljite električno orodje na servisno službo
Utripa rdeče V kombinaciji s prikazom za zaustavitev v sili (20) | Sprožila se je zaustavitev v sili | Izklopite električno orodje in ga ponovno vklopite
Utripa modro | Električno orodje je povezano z mobilno napravo prek povezave Bluetooth® ali poteka prenos nastavitev | –

Prikaz stanja na pametnem telefonu (22) | Pomen/vzrok | Rešitev
--- | --- | ---
Bela | Na voljo so pomembne informacije (npr. opozorilo o temperaturi) | Sporočilo preberite na pametnem telefonu

## Izbira načina delovanja

Pritisnite tipko (21) za izbiro načina delovanja tako pogosto, dokler ne bo izbran način delovanja svetil.

Opomba: v načinu delovanja Favorite lahko funkcije nastavite prek aplikacije za pametni telefon, v načinu delovanja Auto pa so funkcije vnaprej nastavljene.

Prikaz načina delovanja (23) | Funkcije
--- | ---
sveti | V načinu delovanja Auto doseže električno orodje največjo zmogljivost. 100 % največjega števila vrtljajev Hitri izklop (KickBack Control)
sveti | V načinu delovanja Favorite lahko električno orodje prek aplikacije za pametne telefone nastavite po meri. Število vrtljajev je mogoče nastavljati na različne stopnje za različne načine uporabe: nizko/srednje/visoko (100 % največjega števila vrtljajev) število vrtljajev