# Інтерфейс користувача (див. мал. F)

Інтерфейс користувача (16) слугує для вибору режиму роботи, а також для індикації стану електроінструмента.

## Індикатори стану

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї (інтерфейс користувача) (19) | Значення/причина | Рішення
--- | --- | ---
зелений (2 – 5 рисок) | Акумулятор заряджений | –
жовтий (1 риска) | Акумулятор майже розряджений | Незабаром замініть або зарядіть акумулятор
червоний (1 риска) | Акумуляторна батарея сіла | Замініть або зарядіть акумулятор

Індикатор температури (24) | Значення/причина | Рішення
--- | --- | ---
Жовтий | Робоча температура акумуляторної батареї або електроінструмента явно підвищена, потужність зменшена | Дайте електроінструментові охолонути або замініть перегріту акумуляторну батарею
Червоний | Робоча температура акумуляторної батареї або електроінструмента перевищена, електроінструмент для захисту вимкнений | Дайте електроінструментові охолонути або замініть перегріту акумуляторну батарею

Індикатор стану електроінструмента (18) | Значення/причина | Рішення
--- | --- | ---
Зелений | Стан в нормі | –
Жовтий | Досягнута критична температура або акумулятор майже розряджений | Дайте електроінструментові охолонути або замініть чи зарядіть акумулятор
Червоний | Електроінструмент перегрівся або акумулятор розряджений | Дайте електроінструментові охолонути або замініть чи зарядіть акумулятор
Червоний | Перемикач режиму ударів/обертання задіяний під час роботи | Вимкніть і знову увімкніть електроінструмент
Двигун заблокований, акумуляторна батарея занадто розряджена | Зарядіть акумуляторну батарею або використовуйте рекомендований тип акумуляторної батареї
Загальні помилки | Вимкніть і знову увімкніть електроінструмент або вийміть і знову встроміть акумуляторну батарею Якщо помилка не усувається: віддайте електроінструмент до сервісної майстерні
Блимає червоним Разом з індикатором швидкого вимкнення (20) | Спрацювала функція швидкого вимкнення | Вимкніть і знову увімкніть електроінструмент
Блимає синім | Електроінструмент з’єднаний з мобільним терміналом по Bluetooth® або триває передача налаштувань | –

Індикатор стану смартфону (22) | Значення/причина | Рішення
--- | --- | ---
Білий | Наявна важлива інформація (напр., попередження про температуру) | Прочитайте повідомлення на смартфоні

## Вибір режиму роботи

Декілька разів натискайте кнопку (21) для вибору режиму роботи, поки не почне світитися потрібний режим роботи.

Вказівка: у режимі роботи Favorite (улюблений) функції конфігуруються за допомогою додатку у смартфоні, у режимі роботи Auto (авто) функції встановлені заздалегідь.

Індикатор режиму роботи (23) | Функції
--- | ---
Горить | У режимі роботи Auto (авто) електроінструмент досягає максимальної потужності. 100 % максимальної кількості обертів Функція швидкого вимкнення (KickBack Control)
Горить | У режимі роботи Favorite (улюблений) можна індивідуально конфігурувати електроінструмент за допомогою додатка у смартфоні. Кількість обертів можна конфігурувати у декілька етапів для різних застосувань: низька/середня/висока (100 % максимальної кількості обертів) кількість обертів