# 제품 사양

충전 로터리 해머 드릴 |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
품번 |  | ‎3 611 J23 1..‎
정격 전압 | V= | 18
정격 속도
정회전 | min-1 | 0–980
역회전 | min-1 | 0–980
타격속도A) | min-1 | 0–4350
툴 홀더 |  | SDS plus 실린더형 육각
드릴 척-실린더형 섕크 클램핑 범위 | mm | 6−10
최대 드릴 직경
콘크리트B) | mm | 24
철재 | mm | 13
목재 | mm | 30
중량C) | kg | 3.6−4.5
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시D) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | −20 ... +50
권장하는 배터리 |  | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah ProCORE18V... 8.0 Ah/12.0 Ah
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
데이터 전송
블루투스® |  | 블루투스® 4.2 (Low Energy)E)
최대 신호 도달 범위 | m | 30F)
사용된 주파수 범위 | MHz | 2400–2483.5
출력 | mW | < 1
블루투스® Low Energy Module 전원 공급
동전형 배터리 |  | 3 V 리튬 배터리, CR 2450
동전형 배터리 수명 약 | 년 | 5

A)

  배터리 ProCORE18V 12.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨

B)

  드릴 직경 6−14 mm일 때 최적의 성능

C)

  사용하는 배터리에 따라 상이

D)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

E)

  모바일 단말기는 블루투스®-Low-Energy-장치(버전 4.2)와 호환되어야 하며, 일반 접근 프로파일(Generic Access Profile, GAP)을 지원해야 합니다.

F)

  도달 범위는 사용하는 수신기를 비롯한 외부 조건에 따라 큰 차이가 있을 수 있습니다. 폐쇄된 공간에서 사용하거나 금속 장애물(예: 벽, 선반, 케이스 등)을 통과하는 경우 블루투스® 도달 범위가 현저하게 줄어들 수 있습니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.