# 배터리 충전상태 표시기

지침: 모든 배터리 유형에 충전상태 표시기가 있는 것은 아닙니다.

배터리 충전상태 표시기에 있는 녹색 LED는 배터리의 충전 상태를 나타냅니다. 안전상의 이유로 전동공구가 멈춰 있는 경우에만 잔량상태 확인이 가능합니다.

충전상태 표시기 버튼 또는 을 누르면, 충전 상태가 표시됩니다. 배터리가 분리된 상태에서도 표시 가능합니다.

충전상태 표시기 버튼을 눌렀는데도 LED가 켜지지 않으면 배터리가 손상된 것이므로 교환해 주어야 합니다.

배터리 충전 상태는 사용자 인터페이스에도 표시됩니다 참조 상태 표시.

## 배터리 형식 GBA 18V...

LED | 용량
--- | ---
연속등 3× 녹색 | 60–100 %
연속등 2× 녹색 | 30–60 %
연속등 1× 녹색 | 5–30 %
점멸등 1× 녹색 | 0–5 %

## 배터리 형식 ProCORE18V...

LED | 용량
--- | ---
연속등 5 × 녹색 | 80–100 %
연속등 4 × 녹색 | 60–80 %
연속등 3 × 녹색 | 40–60 %
연속등 2 × 녹색 | 20–40 %
연속등 1 × 녹색 | 5–20 %
점멸등 1 × 녹색 | 0–5 %