# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis perforatorius |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 611 J23 1..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Vardinis sūkių skaičius
Dešininis sukimasis | min–1 | 0−980
Kairinis sukimasis | min–1 | 0−980
Smūgių skaičiusA) | min–1 | 0−4350
Įrankių įtvaras |  | SDS plus SDS plus cilindrinis Šešiabriaunis
Griebtuvo užveržimo intervalas, naudojant cilindrinį kotelį | mm | 6–10
Maks. gręžinio Ø
BetonasB) | mm | 24
Plienas | mm | 13
Mediena | mm | 30
SvorisC) | kg | 3,6–4,5
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantD) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Duomenų perdavimas
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 („Low Energy“)E)
Maksimalus signalo veikimo nuotolis | m | 30F)
Naudojamas dažnių diapazonas | MHz | 2400–2483,5
Išėjimo galia | mW | < 1
Energijos tiekimas į Bluetooth® „Low Energy Module“
Tabletės formos elementas |  | 3 V ličio jonų baterija, CR 2450
Tabletės formos elemento eksploatavimo trukmė apie | Metai | 5

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  optimali galia, kai gręžinio skersmuo 6−14 mm

C)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

D)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

E)

  Mobilieji galiniai prietaisai turi būti tinkami naudoti su „Bluetooth® Low Energy“ prietaisais (4.2 versija) ir palaikyti „Generic Access Profile“ (GAP).

F)

  Veikimo nuotolis, priklausomai nuo išorinių sąlygų, taip pat ir nuo naudojamo imtuvo, gali labai skirtis. Uždarose patalpose ir dėl metalinių barjerų (pvz., sienų, lentynų, lagaminų ir kt.) Bluetooth® veikimo nuotolis gali labai sumažėti.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.