# User Interface (lihat gambar F)

User Interface (16) digunakan untuk memilih mode pengoperasian serta untuk display status perkakas listrik.

## Display status

Indikator level pengisian daya baterai (User Interface) (19) | Arti/penyebab | Solusi
--- | --- | ---
hijau (2 hingga 5 bar) | Baterai telah terisi daya | –
kuning (1 bar) | Baterai hampir kosong | Segera ganti atau isi daya baterai
merah (1 bar) | Baterai kosong | Ganti atau isi daya baterai

Display suhu (24) | Arti/penyebab | Solusi
--- | --- | ---
Kuning | Suhu pengoperasian baterai atau perkakas listrik meningkat secara signifikan, kinerja berkurang | Biarkan perkakas listrik menjadi dingin atau ganti baterai yang terlalu panas
Merah | Suhu pengoperasian baterai atau perkakas listrik terlampaui, perkakas listrik dimatikan untuk perlindungan | Biarkan perkakas listrik menjadi dingin atau ganti baterai yang terlalu panas

Display status perkakas listrik (18) | Arti/penyebab | Solusi
--- | --- | ---
Hijau | Status OK | –
Kuning | Suhu kritis tercapai atau baterai hampir kosong | Biarkan perkakas listrik menjadi dingin atau ganti atau isi daya baterai
Merah | Perkakas listrik terlalu panas atau baterai kosong | Biarkan perkakas listrik menjadi dingin atau ganti atau isi daya baterai
Merah | Switch getaran/penghenti putaran diaktifkan selama pengoperasian | Matikan dan hidupkan kembali perkakas listrik
Mesin terhenti, baterai terlalu lemah | Isi daya baterai atau gunakan jenis baterai yang direkomendasikan
Gangguan umum | Matikan atau hidupkan kembali perkakas listrik atau lepas baterai lalu pasang kembali Jika gangguan berlanjut: Bawalah perkakas listrik ke layanan pelanggan
Berkedip merah Bersama dengan display penonaktifan cepat (20) | Penonaktifan cepat telah terpicu | Matikan dan hidupkan kembali perkakas listrik
Berkedip biru | Perkakas listrik terhubung ke perangkat seluler melalui Bluetooth® atau pengaturan akan dikirimkan | –

Display status smartphone (22) | Arti/penyebab | Solusi
--- | --- | ---
Putih | Informasi penting tersedia (misalnya peringatan suhu) | Baca pesan pada smartphone

## Memilih mode pengoperasian

Tekan tombol (21) beberapa kali untuk memilih mode pengoperasian hingga mode pengoperasian yang diinginkan menyala.

Catatan: Pada mode pengoperasian Favorite, fungsi dikonfigurasi melalui aplikasi smartphone, pada mode pengoperasian Auto, fungsi telah diatur sebelumnya.

Display mode pengoperasian (23) | Fungsi
--- | ---
menyala | Pada mode pengoperasian Auto, perkakas listrik mencapai kinerja maksimal. 100% kecepatan putaran maksimal Penonaktifan cepat (KickBack Control)
menyala | Pada mode pengoperasian Favorite, perkakas listrik dapat dikonfigurasi secara individu melalui aplikasi smartphone. Kecepatan putaran dapat dikonfigurasi dalam beberapa tahap untuk penggunaan yang berbeda: Kecepatan rendah/sedang/tinggi (100% kecepatan putaran maksimal)