# Datos técnicos

Martillo perforador a batería |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 611 J23 1..‎
Tensión nominal | V= | 18
Número de revoluciones nominal
Giro a la derecha | min-1 | 0–980
Giro a la izquierda | min-1 | 0–980
Número de impactosA) | min-1 | 0−4350
Portaherramientas |  | SDS plus Cilíndrico Hexágono
Margen de sujeción de portabrocas para vástagos cilíndricos | mm | 6–10
Ø máx. de perforación
HormigónB) | mm | 24
Acero | mm | 13
Madera | mm | 30
PesoC) | kg | 3,6–4,5
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoD) y en el almacenamiento | °C | −20 ... +50
Acumuladores recomendadas |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Transmisión de datos
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Máximo alcance de señal | m | 30F)
Gama de frecuencia utilizada | MHz | 2400–2483,5
Potencia de salida | mW | < 1
Alimentación de energía Bluetooth® Low Energy Module
Pila de botón |  | Batería de litio de 3 V, CR 2450
Vida útil de la pila de botón aprox. | Años | 5

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  rendimiento óptimo con diámetro de taladro de 6−14 mm

C)

  depende de la batería utilizada

D)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

E)

  Los dispositivos móviles deben ser compatibles con aparatos Bluetooth®-Low-Energy (versión 4.2) y asistir el Generic Access Profile (GAP).

F)

  El alcance puede variar fuertemente según las condiciones exteriores, inclusive el receptor utilizado. En el interior de espacios cerrados y por barreras metálicas (p.ej. paredes, estanterías, maletas, etc.), el alcance de Bluetooth® puede ser notoriamente menor.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.