# Messa in funzione

##

L’interruttore di arresto percussione/rotazione (8) consente di selezionare la modalità dell’elettroutensile.

- Per cambiare modalità, premere il tasto di sbloccaggio (7) e ruotare l’interruttore di arresto percussione/rotazione (8) nella posizione desiderata, sino a farlo scattare udibilmente.

Avvertenza: Cambiare modalità esclusivamente ad elettroutensile spento. In caso contrario, l’elettroutensile potrebbe subire danni.

Posizione per foratura a percussione nel calcestruzzo o nella pietra

Posizione per foratura senza percussione in legno, metallo, ceramica e plastica, nonché per avvitamento

Posizione Vario-Lock, per regolazione della posizione di scalpellatura
In tale posizione, l’interruttore di arresto percussione/rotazione (8) non si innesta.

Posizione per scalpellatura

##

Il commutatore del senso di rotazione (9) consente di variare il senso di rotazione dell’elettroutensile. Ad interruttore di avvio/arresto (10) premuto, tuttavia, ciò non sarà possibile.

- Azionare il commutatore del senso di rotazione (9) esclusivamente ad elettroutensile fermo.

Per operazioni di foratura a percussione, foratura e scalpellatura, impostare sempre la rotazione destrorsa.

- Rotazione destrorsa: per forare e per introdurre viti, premere il commutatore del senso di rotazione (9) verso sinistra, sino al finecorsa.
- Rotazione sinistrorsa: per allentare o svitare viti e dadi, premere il commutatore del senso di rotazione (9) verso destra, sino al finecorsa.

##

- Per accendere l’elettroutensile, premere l’interruttore di avvio/arresto (10).

La luce di lavoro (13) si accenderà quando l’interruttore di avvio/arresto (10) verrà premuto, leggermente o completamente, consentendo d’illuminare l’area di lavoro in condizioni di luce sfavorevoli.

- Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (10).

In caso di basse temperature, l’elettroutensile raggiungerà la piena potenza di percussione/del colpo soltanto dopo un certo tempo.

##

Ad elettroutensile acceso, è possibile regolare il numero di giri/di colpi in modo continuo, esercitando maggiore o minore pressione sull’interruttore di avvio/arresto (10).

Premendo leggermente l’interruttore di avvio/arresto (10), si otterrà un numero di giri/di colpi ridotto; aumentando la pressione, aumenterà anche la velocità.

Il numero di giri si potrà regolare anche sull’interfaccia di comando, oppure tramite app per smartphone.

##

È possibile bloccare lo scalpello in 40 posizioni. In tale modo, si potrà sempre assumere la posizione di lavoro ottimale.

- Introdurre lo scalpello nell’attacco utensile.
- Ruotare l’interruttore di arresto percussione/rotazione (8) in posizione «Vario-Lock».
- Ruotare l’utensile accessorio nella posizione di scalpellatura desiderata.
- Ruotare l’interruttore di arresto rotazione/percussione (8) in posizione «Scalpellatura». In tale modo, l’attacco utensile verrà bloccato.
- Per operazioni di scalpellatura, impostare sempre la rotazione destrorsa.