# Colocando em funcionamento

##

Com o interruptor de bloqueio de impacto/rotação (8) selecione o modo de operação da ferramenta elétrica.

- Pressione para a mudança do modo de operação o botão de destravamento (7) e gire o interruptor de bloqueio de impacto/rotação (8) para a posição desejada até que ouça um clique.

Nota: Altere o modo de operação apenas com a ferramenta elétrica desligada! Caso contrário, a ferramenta elétrica pode ser danificada.

Posição para furar com martelo em concreto ou pedra

Posição para furar sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico, assim como para parafusar

PosiçãoVario-Lock ajustar a posição de cinzelamento
Nesta posição, o interruptor de bloqueio de impacto/rotação (8) não engata.

Posição para cinzelar

##

Com o comutador do sentido de rotação (9) pode alterar o sentido de rotação da ferramenta elétrica. No entanto, tal não é possível com o interruptor de ligar/desligar (10) pressionado.

- Acione o comutador do sentido de rotação (9) apenas com a ferramenta elétrica parada.

Ajuste o sentido de rotação para furar com martelo, furar e cinzelar sempre rotação à direita (sentido horário).

- Rotação à direita (Sentido Horário): Para furar e apertar parafusos, pressione o comutador do sentido de rotação (9) para a esquerda até que ele pare.
- Rotação à esquerda (Sentido anti-Horário): Para soltar ou desparafusar parafusos e porcas, pressione o comutador do sentido de rotação (9) para a direita até que ele pare.

##

- Para ligar a ferramenta elétrica, pressione o interruptor de ligar/desligar (10).

A luz de trabalho (13) se acende com o interruptor de ligar/desligar (10) ligeira ou totalmente pressionado e permite iluminar o local de trabalho com condições de luminosidade desfavoráveis.

- Para desligar a ferramenta elétrica, solte o interruptor de ligar/desligar (10).

No caso de temperaturas baixas, a ferramenta elétrica atinge apenas após um determinado tempo a capacidade de martelar/impacto máxima.

##

É possível regular o número de rotações/impactos da ferramenta elétrica ligada, dependendo do quanto o interruptor de ligar/desligar (10) é pressionado.

Uma leve pressão no interruptor de ligar/desligar (10) origina um número de rotações/impactos baixo. Aumentando a pressão aumenta o número de rotações/impactos.

Também é possível ajustar o número de rotações na interface de usuário ou através do aplicativo para smartphone .

##

É possível fixar o cinzel em 40 várias posições. Desta forma você consegue sempre a posição de trabalho ideal.

- Coloque o cinzel no mandril.
- Gire o interruptor do bloqueio de impacto/rotação (8) para a posição "Vario-Lock".
- Gire a ferramenta de trabalho para a posição de cinzelagem desejada.
- Gire o interruptor de bloqueio de impacto/rotação (8) para a posição "cinzelar". Desta forma, o suporte da ferramenta está bloqueado.
- Ajuste o sentido de rotação para cinzelar para rotação à direita (Sentido horário).