# 更换刀具

您可以通过钻夹头便捷地使用SDS plus工具刀头、圆柱柄和六角柄工具刀头，而无需借助其它的工具或更换钻夹头。

防尘盖(3)可以防止工作时钻屑进入工具夹头中。插入刀具时请注意不要损坏防尘盖(3)。

- 损坏的防尘盖必须立即更换。推荐由本公司的售后服务部门进行操作。

## 更换刀具（SDS plus）

### 安装SDS plus工具刀头（参见插图B1−B2）

- 用一只手抓住钻夹头的后套筒(5)。用另一只手转动前套筒(4)来完全打开工具夹头。
- 清洁SDS plus工具刀头的末端并涂抹少许油脂。
- 把SDS plus工具刀头拧入工具夹头中，必须拧转至工具自动锁定为止。
- 抽拉工具以确定它是否正确锁紧了。

SDS plus系统的工具刀头是活动的。因此在空转时会产生跳动偏差。该偏差对钻孔的精度没影响，因为钻孔时钻头自定心。

### 取出SDS plus工具刀头（参见插图B3）

- 向后推动后套筒(5)，取出SDS plus工具刀头。

## 更换工具（圆柱柄，六角）

### 安装工具刀头（参见插图C1）

提示：切勿使用不带SDS plus的工具来锤钻或凿削！没有SDS plus的工具和夹头会在进行锤钻和凿削时受损。

提示：只能在钻孔运行模式下使用带圆柱柄或六角柄的工具。

- 切勿通过接通电动工具来关闭钻夹头。 钻头可能会弹出，有受伤的危险。

提示：只能使用柄直径在6到10毫米之间的圆柱柄或六角柄工具刀头。

- 将冲击转动停止开关(8)旋转至“钻孔”位置。

- 用一只手抓住钻夹头的后套筒(5)。用另一只手转动前套筒(4)来打开工具夹头，直至可以插入工具刀头。
- 将圆柱柄或六角柄工具刀头装入钻夹头。
- 用一只手握住后套筒(5)，另一只手沿箭头方向用力转动前套筒(4)，直到听见明显的咔嚓声。
- 以抽拉的方式检查刀具是否装牢。

仅在电动工具关闭的情况下装入工具刀头。

### 拆卸工具刀头（参见插图C2）

- 用一只手抓住钻夹头的后套筒(5)。用另一只手沿箭头方向转动前套筒(4)来打开工具夹头，直至可以取出工具刀头。
- 取出工具刀头。

- 切勿通过接通电动工具来打开钻夹头。 钻头可能会弹出，有受伤的危险。