# Cambio degli utensili

Con il mandrino è possibile utilizzare utensili accessori SDS plus, cilindrici ed esagonali in modo semplice e comodo, senza necessitare di utensili supplementari o sostituire il mandrino.

La protezione antipolvere (3) impedisce in ampia parte che la polvere di foratura penetri nel portautensile durante l’esecuzione del foro. Assicurarsi che, durante l’inserimento dell’utensile, la protezione antipolvere (3) non venga danneggiata.

- Una protezione antipolvere danneggiata dev’essere sostituita immediatamente. Si consiglia di affidare l’operazione ad un Centro di Assistenza Clienti.

## Cambio utensile (SDS plus)

### Inserimento dell’utensile accessorio SDS plus (vedere figg. B1−B2)

- Trattenere saldamente con una mano la bussola posteriore (5) del mandrino. Con l’altra mano, aprire l’attacco utensile ruotando completamente la bussola anteriore (4).
- Pulire l’estremità del codolo dell’utensile accessorio SDS plus e applicarvi un leggero strato di grasso.
- Inserire l’utensile accessorio SDS plus nell’attacco utensile, ruotandolo fino a farlo bloccare automaticamente.
- Verificare il bloccaggio esercitando trazione sull’utensile.

Il sistema dell’utensile accessorio SDS plus è un sistema mobile. Nel funzionamento a vuoto, questo determina una rotazione eccentrica. Ciò, tuttavia, non influisce sulla precisione del foro, in quanto la punta si centra automaticamente durante la foratura.

### Rimozione dell’utensile accessorio SDS plus (vedere fig. B3)

- Spingere all’indietro la bussola posteriore (5) e rimuovere l’utensile accessorio SDS plus.

## Cambio utensile (codolo cilindrico, esagonale)

### Introduzione dell’utensile accessorio (vedere fig. C1)

Avvertenza: non impiegare utensili senza SDS plus per eseguire forature a percussione o scalpellature! Durante tali operazioni, utensili senza SDS plus e i relativi mandrini verrebbero danneggiati.

Avvertenza: utilizzare utensili con codolo cilindrico o esagonale esclusivamente in modalità foratura.

- Non chiudere il mandrino accendendo l’elettroutensile. Vi è il pericolo che la punta si sfili e schizzi via causando lesioni.

Avvertenza: utilizzare esclusivamente utensili accessori con codolo cilindrico o esagonale con un diametro da 6 a 10 mm.

- Ruotare l’interruttore di arresto percussione/rotazione (8) in posizione «Foratura».

- Trattenere saldamente con una mano la bussola posteriore (5) del mandrino. Con l’altra mano, aprire l’attacco utensile ruotando la bussola anteriore (4) finché non è possibile inserire l’utensile accessorio.
- Inserire l’utensile accessorio cilindrico o esagonale nel mandrino.
- Trattenere saldamente con una mano la bussola posteriore (5) e con l’altra mano ruotare con forza la bussola anteriore (4) in direzione della freccia, fino a quando non sia chiaramente udibile uno scatto.
- Verificare il corretto inserimento in sede, esercitando trazione sull’accessorio.

Inserire l’utensile accessorio solo quando l’elettroutensile è spento.

### Rimozione dell’utensile accessorio (vedere fig. C2)

- Trattenere saldamente con una mano la bussola posteriore (5) del mandrino. Con l’altra mano, aprire l’attacco utensile ruotando la bussola anteriore (4) in direzione della freccia, finché non è possibile inserire l’utensile accessorio.
- Rimuovere l’elettroutensile.

- Non aprire il mandrino accendendo l’elettroutensile. Vi è il pericolo che la punta si sfili e schizzi via causando lesioni.