# 作業注意事項

- 電動工具搭載藍牙® Low Energy Module 配備無線介面。請您務必遵守不同場所的使用限制條件，例如在飛機或醫院內。

- 進入禁止使用藍牙®無線技術的區域時，藍牙® Low Energy Module 必須透過App 關閉。

##

您可利用限深器 (15) 設定所需鑽孔深度 X。

- 請按壓限深器調整按鈕 (6) 然後將限深器安裝到輔助手柄 (14)。
  限深器 (15) 上的刻紋必須朝下。
- 將 SDS plus 嵌件工具往 SDS plus 工具夾頭 推入到底。SDS plus 工具若未確實裝好，會影響深度設定的準確性。
- 將限深器拉出，使鑽頭尖端與限深器尖端之間的距離等於所需的鑽孔深度 X。

##

- 如果工具卡住了，傳往主軸的動力會中斷。請務必用雙手握穩電動工具並採取穩固站姿，以隨時承受此時出現的作用力。

- 如果電動工具卡死，請關閉電動工具的電源，然後鬆開嵌件工具。啟動機器時如果安裝在機器上的鑽孔工具被卡住了，會產生高的反作用扭力。

##

與未配備 KickBack Control 的電動工具相較之下，快關功能（KickBack Control）可讓您更容易掌控電動工具，以增加對使用者的保護。電動工具的鑽孔轉軸只要有非預期性的突發旋轉動作，將立即停機，此時快關功能指示器 (20) 將隨之亮起紅色且工作燈 (13) 也會閃爍。快關功能啟用時，狀態指示器 (18) 呈紅色閃爍狀態。

- 此時若想繼續操作，則須將起停開關 (10) 放開後再重新按壓。

##

- 電動工具應先停止運轉，然後才放到螺母／螺栓上。轉動中的嵌件工具可能會滑開。

若要使用螺絲起子工具頭，須備妥一個具有 SDS plus 接頭柄的萬用接桿 。

- 清潔接頭柄的末端並且塗上少許潤滑油脂。
- 把萬用接桿轉進工具夾座中，必須轉至萬用接桿自動鎖定為止。
- 拉動萬用接桿，以確認萬用接桿是否已確實鎖止。
- 把螺絲起子工具頭插入萬用接桿中。必須使用與螺絲頭大小相符的螺絲起子工具頭。
- 若要取下萬用接桿，請將鎖定套筒 往後推，然後將萬用接桿 從工具夾座中取出即可。