# 技术参数

无绳电锤 |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 611 J23 1..‎
额定电压 | 伏特= | 18
额定转速
正转 | 转/分钟 | 0–980
反转 | 转/分钟 | 0–980
冲击次数A) | 转/分钟 | 0–4350
工具夹头 |  | SDS plus 圆柱形 六角段
圆柱柄钻夹头夹紧范围 | 毫米 | 6–10
最大钻孔直径
混凝土B) | 毫米 | 24
钢 | 毫米 | 13
木材 | 毫米 | 30
重量C) | 公斤 | 3.6–4.5
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35
工作时和存放时允许的环境温度D) | 摄氏度 | −20...+50
推荐的充电电池 |  | GBA 18V... ≥ 4.0安培小时 ProCORE18V... 8.0安培小时/12.0安培小时
推荐的充电器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
数据传输
蓝牙® |  | 蓝牙®4.2 （低能耗）E)
信号最大作用距离 | 米 | 30F)
使用的频率范围 | 兆赫 | 2400–2483.5
输出功率 | 毫瓦 | < 1
蓝牙®低能耗模块电源
纽扣电池 |  | 3伏锂电池，CR 2450
纽扣电池使用寿命约 | 年 | 5

A)

  在20−25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 12.0Ah测得

B)

  钻孔直径6–14毫米的最佳功率

C)

  视所使用的充电电池而定

D)

  温度<0摄氏度时功率受限

E)

  移动终端设备必须可与蓝牙®低能耗装置（版本4.2）兼容并支持通用访问配置（GAP）。

F)

  根据外部条件包括所用接收设备的不同，覆盖范围会有很大差别。在封闭的室内以及由于金属障碍物（如墙壁、台架、箱子等），蓝牙®覆盖范围可能明显缩小。

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。