# Teknik veriler

Akülü kırıcı-delici |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 611 J23 1..‎
Nominal gerilim | V= | 18
Nominal devir sayısı
Sağa dönüş | dev/dak | 0−980
Sola dönüş | dev/dak | 0−980
Darbe sayısıA) | darbe/dak | 0−4350
Uç girişi |  | SDS plus Silindirik Altıgen
Mandren sıkma alanı, silindirik şaftlar | mm | 6–10
Maks. delme çapı
BetonB) | mm | 24
Çelik | mm | 13
Ahşap | mm | 30
AğırlıkC) | kg | 3,6–4,5
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
İşletim D) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Veri aktarımı
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy) (Düşük Enerji)E)
Maksimum sinyal erişim mesafesi | m | 30F)
Kullanılan frekans aralığı | MHz | 2400–2483,5
Çıkış gücü | mW | < 1
Enerji kaynağı Bluetooth® Low Energy (Düşük Enerji) Modülü
Düğme pil |  | 3 V Lityum pil, CR 2450
Düğme pil kullanım ömrü yakl. | Yıl | 5

A)

  20−25 °C'de akü ProCORE18V 12.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  6−14 mm delme çapı ile optimum performans

C)

  Kullanılan aküye bağlıdır

D)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

E)

  Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarına (Version 4.2) uyumlu olmalı ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.

F)

  Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller nedeniyle (örneğin duvarlar, raflar, valizler vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde düşebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.