# Data teknis

Bor hammer berdaya baterai |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎3 611 J23 1..‎
Tegangan nominal | V= | 18
Kecepatan nominal
Putaran ke kanan | min-1 | 0–980
Putaran ke kiri | min-1 | 0–980
Tingkat getaranA) | min-1 | 0–4350
Dudukan alat kerja |  | SDS plus Silinder Heksagonal
Rentang chuck bor poros silinder | mm | 6–10
Diameter pengeboran maks.
BetonB) | mm | 24
Baja | mm | 13
Kayu | mm | 30
BeratC) | kg | 3,6–4,5
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0...+35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian D) dan saat penyimpanan | °C | –20...+50
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Rekomendasi perangkat pengisi daya |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Pengiriman data
Bluetooth® |  | Bluetooth®4.2 (Low Energy)E)
Jangkauan sinyal maksimal | m | 30F)
Jangkauan frekuensi yang digunakan | MHz | 2400 – 2483,5
Daya output | mW | < 1
Suplai daya modul Bluetooth® Low Energy
Baterai kancing |  | Baterai litium 3 V, CR 2450
Masa pakai baterai kancing sekitar | Tahun | 5

A)

  diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai ProCORE18V 12.0Ah

B)

  Kinerja optimal dengan diameter mata bor 6−14 mm

C)

  tergantung pada baterai yang digunakan

D)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C

E)

  Perangkat seluler harus kompatibel dengan perangkat Bluetooth® Low Energy (versi 4.2) dan mendukung Generic Access Profile (GAP).

F)

  Jangkauan sinyal dapat sangat berbeda bergantung pada kondisi eksternal termasuk perangkat penerima yang digunakan. Jangkauan Bluetooth® dapat melemah jika berada di dalam ruangan tertutup dan melewati penghalang yang mengandung logam (contoh: dinding, rak, koper, dll.).

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.