# Naudotojo sąsaja (žr. F pav.)

Naudotojo sąsaja (16) yra skirta elektrinio įrankio darbo režimui parinkti bei veikimo būsenai parodyti.

## Būsenos indikatoriai

Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius (naudotojo sąsaja) (19) | Reikšmė/priežastis | Sprendimas
--- | --- | ---
žalia (nuo 2 iki 5 brūkšnelių) | Akumuliatorius įkrautas | –
geltona (1 brūkšnelis) | Akumuliatorius beveik išsikrovęs | Akumuliatorių greitai pakeiskite arba įkraukite
raudona (1 brūkšnelis) | Akumuliatorius išsikrovęs | Akumuliatorių pakeiskite arba įkraukite

Temperatūros indikatorius (naudotojo sąsaja) (24) | Reikšmė/priežastis | Sprendimas
--- | --- | ---
Geltona | Žymiai padidėjo akumuliatoriaus arba elektrinio įrankio darbinė temperatūra, sumažėjo galia | Palaukite, kol elektrinis įrankis atvės, arba pakeiskite perkaitusį akumuliatorių
Raudona | Viršyta akumuliatoriaus arba elektrinio įrankio darbinė temperatūra, elektrinis įrankis išjungiamas, kad būtų apsaugotas | Palaukite, kol elektrinis įrankis atvės, arba pakeiskite perkaitusį akumuliatorių

Elektrinio įrankio būsenos indikatorius (18) | Reikšmė/priežastis | Sprendimas
--- | --- | ---
Žalia | Būsena OK | –
Geltona | Pasiekta kritinė temperatūra arba beveik tuščias akumuliatorius | Palaukite, kol elektrinis įrankis atvės, arba pakeiskite ar įkraukite akumuliatorių
Raudona | Perkaito elektrinis įrankis arba išsikrovė akumuliatorius | Palaukite, kol elektrinis įrankis atvės, arba pakeiskite ar įkraukite akumuliatorių
Raudona | Veikimo metu paspaustas gręžimo-kirtimo režimų perjungiklis | Elektrinį įrankį išjunkite ir vėl įjunkite
Užblokuotas variklis, per silpnas akumuliatorius | Įkraukite akumuliatorių arba naudokite rekomenduojamo tipo akumuliatorių
Bendrojo pobūdžio klaidos | Elektrinį įrankį išjunkite ir vėl įjunkite, jei reikia – išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių Jei trikties pašalinti nepavyko: Elektrinį įrankį išsiųskite į klientų aptarnavimo skyrių
Mirksi raudonai Kartu su greitojo išjungimo indikatoriumi (20) | Suveikė greitojo išjungimo įtaisas | Elektrinį įrankį išjunkite ir vėl įjunkite
Mirksi mėlynai | Elektrinis įrankis Bluetooth® ryšiu sujungtas su mobiliuoju galiniu prietaisu arba perkeliami nustatymai | –

Išmaniojo telefono (22) būsenos indikatorius | Reikšmė/priežastis | Sprendimas
--- | --- | ---
Baltas | Svarbi informacija (pvz., įspėjimas dėl temperatūros) | Skaitykite pranešimą išmaniajame telefone

## Veikimo režimo parinkimas

Norėdami nustatyti veikimo režimą, pakartotinai spauskite mygtuką (21), kol bus parodytas pageidaujamas režimas.

Nuoroda: pasirinkus režimą Favorite, funkcijos yra konfigūruojamos išmaniojo telefono programa, o pasirinkus režimą Auto ir – funkcijos yra nustatytos iš anksto.

Veikimo režimo indikatorius (23) | Funkcijos
--- | ---
Šviečia | Veikiant režimu Auto, elektrinis įrankis pasiekia maksimalią galią. 100 % maksimalaus sūkių skaičiaus Greitojo atjungimo įtaisas („KickBack Control“)
Šviečia | Pasirinkus režimą Favorite, elektrinį įrankį išmaniojo telefono programa galima konfigūruoti individualiai. Sūkių skaičių įvairiems naudojimo atvejams galima konfigūruoti keliomis pakopomis: mažas/vidutinis/didelis (100 % maksimalaus sūkių skaičiaus) sūkių skaičius