# Технички податоци

Батериски чекан за дупчење |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 611 J23 1..‎
Номинален напон | V= | 18
Номинален број на вртежи
Тек надесно | min–1 | 0−980
Тек налево | min–1 | 0−980
Број на удариA) | min–1 | 0−4350
Прифат на алатот |  | SDS plus Цилиндрично Шестаголно
Опсег на затегнување на главата за дупчење, цилиндрични вратила | mm | 6–10
Макс. дупка-Ø
БетонB) | mm | 24
Челик | mm | 13
Дрво | mm | 30
ТежинаC) | kg | 3,6–4,5
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работењеD) и при складирање | °C | −20...+50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Пренос на податоци
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Максимален опсег на сигналот | m | 30F)
Искористено поле на фреквенција | MHz | 2400–2483,5
Излезна јачина | mW | < 1
Снабдување со енергија Bluetooth® Low Energy модул
Копчеста батерија |  | 3-V-литиумска батерија, CR 2450
Време на траење на копчестата батерија околу | Години | 5

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  оптимални перформанси со дијаметар на дупката 6−14 mm

C)

  во зависност од употребената батерија

D)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

E)

  Мобилните уреди мора да се компатибилни со Bluetooth® Low Energy уредите (верзија 4.2) и да го поддржуваат Generic Access Profile (GAP).

F)

  Опсегот може многу да варира во зависност од надворешните услови, вклучително и приемникот што се употребува. Во затворените простории и со метални бариери (на пр. ѕидови, регали, куфери итн.) опсегот на Bluetooth® може значително да се намали.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.