# Τεχνικά στοιχεία

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας |  | GBH 187-LI
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 611 J23 1..‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Ονομαστικός αριθμός στροφών
Δεξιόστροφα | min–1 | 0−980
Αριστερόστροφα | min–1 | 0−980
Αριθμός κρούσεωνA) | min–1 | 0−4.350
Υποδοχή εξαρτήματος |  | SDS plus Κυλινδρικό Εξάγωνο
Περιοχή σύσφιγξης τσοκ, κυλινδρικό στέλεχος | mm | 6–10
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος
ΜπετόνB) | mm | 24
Χάλυβας | mm | 13
Ξύλο | mm | 30
ΒάροςC) | kg | 3,6–4,5
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαD) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... 8,0 Ah/12,0 Ah
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Μεταφορά δεδομένων
Bluetooth® |  | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)E)
Μέγιστη εμβέλεια σήματος | m | 30F)
Χρησιμοποιούμενη περιοχή συχνοτήτων | MHz | 2.400–2.483,5
Ισχύς εξόδου | mW | < 1
Παροχή ενέργειας Bluetooth® Low Energy Module
Μπαταρία τύπου κουμπιού |  | Μπαταρία λιθίου 3 V, CR 2450
Διάρκειας ζωής μπαταρίας τύπου κουμπιού περίπου | Χρόνια | 5

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 12.0Ah.

B)

  Ιδανική ισχύς με διάμετρο τρυπανιού mm 6−14 mm

C)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

D)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες < 0 °C

E)

  Οι φορητές τερματικές συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με τις συσκευές Low-Energy Bluetooth® (έκδοση 4.2) και να υποστηρίζουν το Generic Access Profile (GAP).

F)

  Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.