# Montaje

- Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica (p. ej., mantenimiento, cambio de herramienta, etc.), retire el acumulador de la herramienta eléctrica. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

Empuñadura adicional
Cambio de útil
Aspiración de polvo y virutas
Dispositivo de aspiración de polvo con GDE 18V-16