# Пользовательский интерфейс (см. рис. F)

Пользовательский интерфейс (16) служит для выбора режима работы, а также для индикации состояния электроинструмента.

## Индикаторы состояния

Индикатор заряженности аккумуляторной батареи (пользовательский интерфейс) (19) | Значение/причина | Решение
--- | --- | ---
зеленый (2 – 5 штрихов) | Аккумулятор заряжен | –
желтый (1 штрих) | Аккумулятор почти разряжен | Вскоре замените или зарядите аккумулятор
красный (1 штрих) | Аккумуляторная батарея разряжена | Замените или зарядите аккумулятор

Индикатор температуры (24) | Значение/причина | Решение
--- | --- | ---
Желтый | Рабочая температура аккумуляторной батареи или электроинструмента значительно повышена, мощность уменьшается | Дайте электроинструменту остыть или замените перегретую аккумуляторную батарею
Красный | Рабочая температура аккумуляторной батареи или электроинструмента превышена, электроинструмент в целях защиты отключается | Дайте электроинструменту остыть или замените перегретую аккумуляторную батарею

Индикатор состояния электроинструмента (18) | Значение/причина | Решение
--- | --- | ---
Зеленый | Состояние в норме | –
Желтый | Достигнута критическая температура или аккумулятор почти разряжен | Дайте электроинструменту остыть или замените или зарядите аккумулятор
Красный | Электроинструмент перегрелся или аккумулятор разряжен | Дайте электроинструменту остыть или замените или зарядите аккумулятор
Красный | Выключатель удара/блокировки вращения задействован во время работы | Выключите и снова включите электроинструмент
Двигатель заблокирован, аккумулятор слишком разряжен | Зарядите аккумулятор или используйте рекомендуемый тип аккумулятора
Общие ошибки | Выключите и снова включите электроинструмент или извлеките и снова вставьте аккумулятор Если ошибка не устраняется: Сдайте электроинструмент в сервисную мастерскую
Мигает красным светом Вместе с индикатором быстрого отключения (20) | Сработала функция быстрого отключения | Выключите и снова включите электроинструмент
Мигает синим светом | Электроинструмент подключен к мобильному устройству через Bluetooth® или идет передача настроек | –

Индикатор состояния смартфона (22) | Значение/причина | Решение
--- | --- | ---
Белый | Имеется важная информация (напр., предупреждение о температуре) | Прочтите сообщение на смартфоне

## Выбор режима работы

Нажимайте кнопку (21) для выбора режима работы несколько раз, пока не начнет светиться необходимый режим работы.

Примечание: В режиме работы Favorite функции конфигурируются при помощи приложения на смартфоне, в режиме работы Auto функции предустановлены.

Индикатор режима работы (23) | Функции
--- | ---
горит | В режиме работы Auto (авто) электроинструмент достигает максимальной мощности. 100 % от максимального числа оборотов Функция быстрого отключения (KickBack Control)
горит | В режиме работы Favorite (избранный) электроинструмент можно индивидуально конфигурировать при помощи приложения в смартфоне. Число оборотов настраивается для разных вариантов применения: низкое/среднее/высокое число оборотов (100 % от максимального числа оборотов)