# Gebruikersinterface (zie afbeelding F)

De gebruikersinterface (16) dient voor het kiezen van de werkmodus en voor het aanduiden van de toestand van het elektrische gereedschap.

## Toestandsaanduidingen

Accu-oplaadaanduiding (gebruikersinterface) (19) | Betekenis/oorzaak | Oplossing
--- | --- | ---
groen (2 tot 5 balkjes) | accu geladen | –
geel (1 balkje) | accu bijna leeg | accu binnenkort verwisselen of opladen
rood (1 balkje) | accu leeg | accu verwisselen of opladen

Aanduiding temperatuur (24) | Betekenis/oorzaak | Oplossing
--- | --- | ---
Geel | Gebruikstemperatuur van accu of elektrisch gereedschap is duidelijk verhoogd, vermogen wordt gereduceerd | Elektrisch gereedschap laten afkoelen of oververhitte accu verwisselen
Rood | Gebruikstemperatuur van accu of elektrisch gereedschap is overschreden, elektrisch gereedschap wordt ter bescherming uitgeschakeld | Elektrisch gereedschap laten afkoelen of oververhitte accu verwisselen

Aanduiding status elektrisch gereedschap (18) | Betekenis/oorzaak | Oplossing
--- | --- | ---
Groen | Status OK | –
Geel | Kritische temperatuur is bereikt of accu bijna leeg | Elektrisch gereedschap laten afkoelen of accu verwisselen of opladen
Rood | Elektrisch gereedschap is oververhit of accu leeg | Elektrisch gereedschap laten afkoelen of accu verwisselen of opladen
Rood | Slag-/draaistopschakelaar tijdens gebruik bediend | Elektrisch gereedschap uit- en weer inschakelen
Motor is geblokkeerd, accu te zwak | Accu opladen of aanbevolen accutype gebruiken
Algemene fout | Elektrisch gereedschap uit- en weer inschakelen of accu verwijderen en weer plaatsen Blijft de fout bestaan: Elektrisch gereedschap opsturen naar klantenservice
Rood knipperend In combinatie met aanduiding sneluitschakeling (20) | Sneluitschakeling is geactiveerd | Elektrisch gereedschap uit- en weer inschakelen
Blauw knipperend | Elektrisch gereedschap via Bluetooth® met mobiel eindapparaat verbonden of instellingen worden overgebracht | –

Aanduiding status smartphone (22) | Betekenis/oorzaak | Oplossing
--- | --- | ---
Wit | Belangrijke informatie beschikbaar (bijv. temperatuurwaarschuwing) | Melding op smartphone lezen

## Werkmodus kiezen

Druk zo vaak op de toets (21) voor het kiezen van de werkmodus tot de door u gewenste werkmodus oplicht.

Aanwijzing: In de werkmodus Favorite worden de functies via smartphone-app geconfigureerd, in de werkmodus Auto zijn de functies vooringesteld.

Aanduiding werkmodus (23) | Functies
--- | ---
brandt | In de werkmodus Auto bereikt het elektrische gereedschap het maximale vermogen. 100 % van het maximale toerental Sneluitschakeling (KickBack Control)
brandt | In de werkmodus Favorite kan het elektrische gereedschap via de smartphone-app individueel worden geconfigureerd. Toerental kan voor verschillende toepassingen in meerdere standen worden geconfigureerd: laag/gemiddeld/hoog (100 % van het maximale toerental) toerental