# 工作提示

- 装有蓝牙®低能耗模块的电动工具配有一个无线接口。必须注意本地运行限制，例如在飞机上或医院里。

- 在不允许使用蓝牙®无线技术的区域内，必须通过应用程序关闭蓝牙®低能耗模块。

##

利用限深器(15)可以确定所需的钻深X。

- 按压限深器调节键(6)，并将限深器装入辅助手柄(14)。
  限深器(15)的槽纹必须朝下。
- 将SDS plus工具刀头推入SDS plus工具夹头，直至极限位置。如果未安装好SDS plus工具，会影响设定深度的准确性。
- 尽可能地拉出限深器，使钻尖与限深器尖端之间的距离等于所需的钻孔深度X。

##

- 如果工具卡住了，传往主轴的动力会中断。由于会产生力，请用双手牢牢握住电动工具并站稳。

- 当电动工具卡住时，请关闭电动工具并松开工具刀头。开动机器时如果安装在机器上的钻头被卡住了，会产生很高的反作用扭力。

##

快速关断功能（KickBack Control）让用户能更好地控制电动工具，这样与不带KickBack Control的电动工具相比，能更好地保护用户。在电动工具围绕钻轴突然且不可预测地旋转时，电动工具会关闭，快速关断功能指示灯(20)亮起红色，并且工作灯(13)闪烁。在快速关断功能激活后，状态指示灯(18)呈红色闪烁。

- 如要重新使用工具，松开电源开关(10)，然后再次操作。

##

- 先关闭电动工具，然后再放置在螺母/螺栓上。旋转的工具刀头可能会滑开。

使用螺丝批嘴时，您需要一个带SDS plus接头柄的通用连杆。

- 清洁接头柄的末端并在接头柄末端涂抹少许油脂。
- 把通用连杆拧入工具夹头中，并让连杆自动锁定。
- 抽拉连杆，检查连杆是否已经正确锁牢。
- 把螺丝批嘴插入通用连杆中。必须使用与螺丝头大小相符的螺丝批嘴。
- 拆卸通用连杆时，向后推锁定套筒，然后从工具夹头中拆下通用连杆。