# Troca de ferramenta

Com a bucha ONECHUCK é possível utilizar acessórios SDS plus, cilíndricos e sextavados de forma simples e confortável sem utilizar ferramentas adicionais ou substituir a bucha.

A tampa contra o pó (3) evita a penetração de pó de furação no mandril durante o funcionamento. Ao inserir a ferramenta, se certifique de que a tampa contra o pó (3) não fica danificada.

- Uma tampa contra o pó danificada deve ser imediatamente substituída. Essa substituição deve ser feita pelo Serviço de Assistência Técnica.

## Troca de ferramenta (SDS plus)

### Inserir o acessório de trabalho SDS plus (ver figuras B1−B2)

- Segure o soquete traseiro (5) do mandril com uma mão. Abra o porta-ferramentas com a outra mão rodando totalmente o soquete dianteiro (4).
- Limpe a haste de encaixe do acessório de trabalho SDS plus e lubrifique ligeiramente.
- Introduza o acessório de trabalho SDS plus no encaixe girando-o até esta se travar automaticamente.
- Puxe a ferramenta para verificar o travamento.

A ferramenta de trabalho SDS plus, condicionada pelo sistema, se move livremente. Assim surge um desvio da rotação na marcha em vazio. Isto não tem qualquer efeito na exatidão do furo, uma vez que a broca se centra sozinha ao perfurar.

### Retirar a ferramenta de trabalho SDS plus (ver figura B3)

- Empurre o soquete traseiro (5) para trás e retire o acessório de trabalho SDS plus.

## Troca de acessório(encaixe cilíndrico, sextavado)

### Colocar o acessório de trabalho (ver figura C1)

Nota: não use ferramentas sem SDS plus para furar com martelo ! As ferramentas sem SDS plus e a bucha são danificados ao furar com martelo .

Nota: Utilize ferramentas com encaixe cilíndrico ou encaixe sextavado apenas no modo de operação Furar.

- Não feche o mandril ligando a ferramenta elétrica. A broca pode ser projetada, existe perigo de ferimentos.

Nota: Utilize exclusivamente acessórios de trabalho com encaixe cilíndrico ou encaixe sextavado com um diâmetro de encaixe de 6 a 10 mm.

- Gire o interruptor de bloqueio de impacto/rotação (13) para a posição "Furar".

- Segure o soquete traseiro (5) do mandril com uma mão. Com a outra mão abra o encaixe rodando o soquete dianteiro (4) até que o acessório de trabalho possa ser inserida.
- Introduza o acessório de trabalho cilíndrica ou sextavada no mandril.
- Segure o soquete traseiro (5) com uma mão e com a outra mão rode com força o soquete dianteiro (4) no sentido da seta, até se ouvir um clique claro.
- Verifique o assento correto, puxando o acessório.

Introduza o acessório de trabalho apenas quando a ferramenta elétrica estiver desligada.

### Retirar o acessório de trabalho (ver figura C2)

- Segure o soquete traseiro (5) do mandril com uma mão. Com a outra mão abra o encaixe rodando o soquete dianteiro (4) no sentido da seta, até que o acessório de trabalho possa ser retirada.
- Retire o acessório de trabalho.

- Não abra o mandril com a ferramenta elétrica ligada. A broca pode ser projetada, existe perigo de ferimentos.