# 제품 사양

충전 로터리 해머 드릴 |  | GBH 18V-18 X
--- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎‎‎ 3 611 J27 1..‎‎
정격 전압 | V= | 18
정격 속도A) | min-1 | 900
타격속도A) | min-1 | 5000
툴 홀더 |  | SDS plus 실린더형 육각
실린더형 섕크 드릴 척 클램핑 범위 | mm | 6−10
최대 드릴 직경 |  |
콘크리트 | mm | 18
철재 | mm | 10
목재 | mm | 18
중량B) | kg | 2.2 kg (1.5 Ah)–3.2 kg (12.0 Ah)
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | −20 ... +50
호환 가능한 배터리 |  | GBA 18V... ProCORE18V...
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  배터리 GBA 18V 4.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨

B)

  사용하는 배터리에 따라 상이

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

기계 사양은 함께 공급되는 배터리를 사용한 경우입니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.